操作向导 - 网络传真设置

设置模式

# 网络传真设置

##

可以设置网络传真功能。
接收设置
网络传真接收
启用网络传真接收功能。
POP3服务器
输入POP3服务器的IP地址或主机名。
端口编号
输入POP3服务器的端口编号。默认设置为端口110。
POP认证
使用认证协议（包括APOP）进行POP3服务器认证。
用户名
输入用户名。网络传真接收需要特殊的用户帐号。
密码
输入密码。
如需更改密码，选择［变更密码］并在文本框中输入新密码。
POP3通信超时
设置与POP3服务器通讯的超时时间。
接收确认间隔设置
输入POP3服务器的应答周期。
启用SSL
允许SSL通信上POP通讯或TLS通信上的POP（使用STLS指令）。这需要服务器支持SSL通信上的POP或STLS指令。
要允许SSL通信上的POP，请将“端口编号”设为SSL通信上的POP端口编号。
要允许TLS通信上的POP，请将“端口编号”设为正常POP3通信的端口编号。
连接测试
触摸［执行］按钮可测试到POP3服务器的连接。
默认设置
创建网络传真发件人
设置这些选项可保存用于网络传真通信的发件人名称和发件人地址。保存的发件人名称和发件人地址将打印在已接收传真的顶部。
设置网络传真发件人名称
输入默认发件人名称。
发件人地址
输入默认发件人地址。
直连SMTP设置
端口编号（接收）
输入直连SMTP通信的接收端口编号。默认设置为端口25。
超时
输入超时时间。
端口编号（发送）
输入直连SMTP通信的发送端口编号。默认设置为端口25。
超时
输入超时时间。