操作向导 - 服务设置

设置模式

# 服务设置

##

选择常规网络设置。
选择DNS系统、SMTP、SNMP、WINS、Kerberos认证、SNTP和mDNS设置。
DNS
DNS设置
主服务器
输入主DNS服务器的IP地址。
备用服务器
输入备用DNS服务器的IP地址。
超时
输入超时时间。默认设置为20秒。
根据标准规格建立DNS服务器连接之前使用此时间。
域名
输入所选DNS服务器所在的域名。
DNS更新
设置此选项可使用DNS服务器的动态更新。
更新间隔
输入更新DNS服务器的间隔。
WINS
WINS设置
主服务器
输入主WINS服务器的IP地址。
备用服务器
输入备用WINS服务器的IP地址。
有效范围ID
输入有效范围ID。
SMTP
SMTP设置
主服务器
输入主SMTP服务器的IP地址或主机名。
备用服务器
输入备用SMTP服务器的IP地址或主机名。
端口编号
输入端口编号。默认设置为端口25。
超时
输入超时时间。默认设置为20秒。连接SMTP服务器以及根据e-mail系统规格传输数据时使用此值。
回复邮件地址
如果数据传输失败，未传送的e-mail可能从服务器返回。
输入接收此类未传送邮件的e-mail地址（仅限一个地址）。
一般情况下，输入系统管理员的e-mail地址。
启用SSL
如果启用了SSL，可以使用STARTTLS指令进行TLS上SMTP暗码通信。
这需要服务器支持STARTTLS指令。
要允许SSL通信，请将“端口编号”设为正常SMTP的端口编号。
SMTP认证
执行SMTP服务器认证
如果使用Kerberos认证，请在Kerberos 认证设置页上设置KDC服务器、端口号和领域。
用户名
输入用户名。
密码
输入密码。
如需更改密码，请将［变更密码］设为。
SMTP前POP
如果设置了，在使用SMTP通信之前要进行POP服务器认证。

- POP3服务器：输入备用SMTP服务器的IP地址或主机名。
- 端口编号：输入SMTP前POP通信的POP3端口号。默认设置为端口110。
- POP认证：如果设置了，使用认证协议（包括APOP）进行POP3服务器认证。
- 用户名：输入SMTP前POP通讯的用户名。
- 密码：输入SMTP前POP通讯需要的密码。如需更改密码，请将［变更密码］设为。
- 启用SSL：如果设为，会启用SSL上POP通讯或TLS上POP通讯（使用STLS指令）。
  这需要服务器支持SSL上POP通讯或STLS指令。
  要允许SSL通讯，请将“端口编号”设为SSL上POP通讯端口编号。
  要允许TLS上POP通信，请将“端口编号”设为正常POP3通讯的端口编号。

连接测试
触摸［执行］按钮可测试到SMTP服务器的连接。
SNMP
SNMPV1设置
SNMP V1设置
设置此选项以使用SNMPV1设置。
访问方法
设置访问方法。
检索插入
输入检索插入名称以使用SNMP获取设备信息。
设置社区
输入SNMP设置所需的设置社区名称。
变更设置社区
如需变更设置社区，设置。
TRAP社区
输入用于设备发送的SNMP TRAP的社区名称。
TRAP目标地址
输入SNMP TRAP通信的目的地计算机的IP地址。
SNMP V3设置
SNMP V3设置
设置此选项以使用SNMPV3设置。
用户名
输入用户名。
认证密钥
输入认证密钥。
密钥
输入私有密钥。
内容名称
输入内容名称。
Kerberos
Kerberos认证设置
KDC服务器
输入Kerberos认证服务器的IP地址或主机名。
端口编号
输入Kerberos认证服务器的端口编号。默认设置为端口88。
领域
输入Kerberos领域。
SNTP
SNTP设置
SNTP
设置此选项以使用SNTP协议。
SNTP服务器
输入SNTP服务器的IP地址或主机名。
端口编号
输入端口编号。默认设置为端口123。
超时
输入超时时间。默认设置为5秒。
同步间隔
输入与SNTP服务器同步的间隔。
启动时同步
如需在机器启动期间建立同步，设为。
现在同步
触摸该设置时，机器与SNTP服务器时间同步。
mDNS
mDNS设置
mDNS
设置此选项以使用mDNS设置。
服务名称
输入服务名称。
域名
输入域名。
最高优先权
选择优先使用的服务。
当设置改变时，将在机器重启后生效。如需重新启动机器，请参阅“打开电源”。