操作向导 - 各种设置

设置模式

# 各种设置

##

可以设置机器上安装的各种设备。
原稿自动检测设置
可以选择下面显示的8组标准原稿尺寸之一，用于原稿尺寸检测功能的检测。

选项 | 可检测的原稿尺寸
--- | ---
原稿台 | 送稿器托盘（送稿器）
AB-1 | A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R | A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R、11 x 17、8-1/2 x 14、8-1/2 x 11
AB-2 | A3、A4、A4R、A5、B5、B5R、216 x 330 (8-1/2 x 13) | A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R、11x17、8-1/2x11、216 x 330 (8-1/2x13)
AB-3 | A4、A4R、A5、B4、8K、16K、16KR | A3、A4、A4R、A5、B4、11x17、8-1/2x11、216 x 330 (8-1/2x13)、8K、16K、16KR
AB-4 | 216 x 340 (8-1/2 x 13-2/5)、A3、A4、A4R、A5、B5、B5R | A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R、11x17、8-1/2x11、216 x 340 (8-1/2x13-2/5)
AB-5 | 216 x 343 (8-1/2 x 13-1/2)、A3、A4、A4R、A5、B5、B5R | A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R、11x17、8-1/2x11、216 x 343 (8-1/2x13-1/2)
英寸-1 | 11 x 17、8-1/2 x 14、8-1/2 x 11、8-1/2 x 11R、5-1/2 x 8-1/2 | A3、A4、11 x 17、8-1/2 x 14、8-1/2 x 11、8-1/2 x 11R、5-1/2 x 8-1/2
英寸-2 | 11 x 17、8-1/2 x 13 (216 x 330)、8-1/2 x 11、8-1/2 x 11R、5-1/2 x 8-1/2 | A3、A4、11x17、8-1/2x13 (216 x 330)、8-1/2x11、8-1/2x11R、5-1/2x8-1/2
英寸-3 | 11 x 17、216 x 340 (8-1/2 x 13-2/5)、8-1/2 x 11、8-1/2 x 11R、5-1/2 x 8-1/2 | A3、A4、11x17、216 x 340 (8-1/2x13-2/5)、8-1/2x11、8-1/2x11R、5-1/2x8-1/2

取消原稿台检测
可以禁用原稿台的原稿自动检测功能。如果选择此功能，所有放置在原稿台上的原稿都会被当作特殊尺寸的原稿。
禁用原稿送稿器
使用此设置禁用原稿送稿器，例如当送稿器出现故障时。（启用此设置时，仍然可以使用原稿台进行扫描。）
原稿输送模式
可以将下面的原稿输送模式设置为在复印、图象发送、扫描到硬盘和扫描到外部记忆体设备模式下默认运行。当经常使用某个模式时，此功能可使您无需在每次使用时都要在其他模式中选择该模式。

- 混合尺寸原稿（等宽（仅用于复印模式）/非等宽）
- 慢扫描模式
- 空白页跳过*

* 不包括传真模式和网络传真模式。
禁止双面
此功能用于禁止双面打印，例如当双面组件出现故障时。
禁用大容量纸盒
使用此设置禁用大容量纸盒，例如其出现故障时。
禁用选购件纸盒
该设置用来禁用选购供纸盒，如纸盒发生故障时。
禁止纸盒设置
使用此设置禁用纸盒设置（手送纸盒除外）。
禁用分页器
使用此设置禁用装订分页器或鞍式装订分页器，例如其出现故障时。
禁止移位
禁止移位。
禁用装订器
使用此设置禁用装订，例如装订分页器或鞍式装订分页器的装订出现故障时。
调整鞍式装订位置
当安装了鞍式装订分页器且使用鞍式装订功能时，使用此设置调整装订位置（鞍式折叠位置）。
数值可以在每种纸张尺寸的初始位置的+/-5.0 mm 范围内调整，增量为0.2 mm。
Saddle-Stitch-Position.jpg
禁止打孔
使用此设置禁用打孔，例如装订分页器或鞍式装订分页器的打孔组件出现故障时。
禁止色彩模式
（当出现色彩相关的问题时）
当出现色彩相关的问题且无法打印时，将暂时禁止使用色彩模式。但仍可以进行黑白打印。
该功能只能作为应急措施使用。一旦启用该设置，只有维修技术人员可取消设置。请立即联系快速上手向导中列出的经销商或最近的授权服务部门，让维修技术人员取消设置并解决问题。
自动纸张选择设置
可以指定自动纸张选择功能将要选择的纸张类型*。从下列设置中选择一种：

- 普通纸
- 普通纸和再生纸
- 再生纸

自动选纸功能不会选择使用此设置指定之外的纸张类型。

*
  选择“设置模式”中的［系统设置］→［纸盒设置］为每个纸盒设置的纸张类型。

串联连接设置
当使用两台机器作为TCP/IP网络协议打印机时，此设置用于配置用作串联从机的机器IP地址和端口编号。
禁用主机模式
如需禁止串联发送，请启用此设置。（通常情况下，不需要进行此设置。）
禁用从机模式
如需禁止串联接收，请启用此设置。（通常情况下，不需要进行此设置。）
如需在启用用户认证时使用串联功能，必须在主机和从机上使用相同的用户名和密码。如果没有使用相同的用户名和密码，页数计数可能不会正确地加到相应的用户计数中，或者可能只有主机能够打印。
端口编号的工厂默认设置是［50001］。除非您在进行此设置时遇到困难，否则不要改变端口编号。
分页器托盘自动切换
如果上层分页器托盘中的纸张数量达到纸张上限，则会自动切换到下层托盘输出。
自动色彩模式的检测基准
在复印模式中将色彩模式设置为自动时，无论原稿为彩色或黑白，原稿检测可设置为5个等级。当设为［1（接近黑白）］时，更容易识别出黑白原稿。当设为［5（接近彩色）］时，更容易识别出彩色原稿。
定影控制设置
此功能用于根据纸张的重量控制墨粉定影温度。
这些设置可用于普通纸、再生纸、预打孔纸、预打印纸、信头纸、彩色纸和用户类型纸。
可以选择“60g/m2至89g/m2”或“90g/m2至105g/m2”。

- 务必只使用与此处设定重量范围一致的纸张。请不要将超出设定重量范围的普通纸或其它纸张混入纸盒中。
- 当设置改变时，将在机器重启后生效。如需重启机器，请参阅“使用机器之前”中的“打开电源”。

清单打印
在清单打印中指定［单面打印］或［双面打印］。