操作向导-在指定时间发送传真

传真

# 指定通信时间

## 定时发送

指定自动发送或自动广播发送的时间。机器会在指定的时间自动发送图象。
当您想要在外出或夜间，或者电话费较低的其它时间执行预约的发送、广播发送及其它发送任务时，使用此功能将会非常方便。当您不在时，定时设置也可以指定为轮询接收来接收传真。
fc_Timer.jpg

- 当设置定时发送时，应将主电源开关保持在“”位置。如果在指定的时间状态为“”，将不能发送。
- 在执行定时发送时，您必须在设定发送时将原稿扫描到内存中。将文档留在送稿器托盘中或原稿台上，并不能在预约发送时间扫描。
- 一次最多可保存94个定时发送。
- 不能在直接发送模式下或使用免提拨号时使用该功能。

- 如果到指定时间正在进行其它发送，定时操作将在发送完成以后开始。
- 一次仅可保存一个定时轮询操作。要按轮询从多个收件人接收数据，请指定连续轮询的定时器。
- 在发送结束后，为定时发送选择的设置（浓度、分辨率、其它功能等）会被自动清除。（不过，在使用文件归档功能时，扫描的原稿与设置会被保存在内置硬盘中。）
- 如果在工作状况屏幕中优先进行定时发送的计划任务，定时将被取消。只要当前发送任务一结束就会开始发送。
  - 预约的任务的优先处理
- 最多可提前一个星期预设时间。
- 在定时发送设置后可以进行其它操作。
- 可以在工作状况屏幕中删除定时发送。