操作向导-外围设备

所有模式通用的操作

# 外围设备

##

可在机器上安装外围设备，以扩大其功能范围。
外围设备一般为选购件，不过，有些机型将某些选购件作为标准配置。

（截至2012年3月）

产品名称 | 产品编号 | 说明
--- | --- | ---
一层供纸盒 | MX-DE15 | 附加纸盒。纸盒中最多可装入500张纸。
二层供纸盒 | MX-DE16 | 附加纸盒。各纸盒中最多可装入500张纸。
大容量纸盒 | MX-LC11 | 附加纸盒。纸盒中最多可装入3500张纸。要安装，需要安装一层供纸盒/二层供纸盒。
简易安装台 | MX-DS15 | 用于放置机器，便于操作。
右侧出纸托盘 | MX-TRX2 | 可以添加到机器右侧。
装订分页器 | MX-FNX9 | 可使用装订功能和移位功能的输出设备。
装订分页器（大容量） | MX-FN11 | 启用了装订功能和移位功能的输出设备。若要安装，需要一层/二层供纸盒。
鞍式装订分页器 | MX-FN10 | 可启用装订功能、移位功能和手册复印功能的输出设备。要安装，需要安装一层供纸盒/二层供纸盒。
鞍式装订分页器（大容量） | MX-FN18 | 可启用装订功能、移位功能和手册复印功能的输出设备。要安装，需要安装一层供纸盒/二层供纸盒。
走纸连接组件 | MX-RB11 | 安装装订分页器、鞍式装订分页器、装订分页器（大容量）或鞍式装订分页器（大容量）需要该组件。
打孔组件 | MX-PNX1A | 该组件可在复印件和其它输出件中打孔。需要装订分页器。
MX-PNX5A | 该组件可在复印件和其它输出件中打孔。需要鞍式装订分页器。
MX-PNX6A | 该组件可在复印件和其它输出件中打孔。需要装订分页器（大容量）或鞍式装订分页器（大容量）。
PS扩充组件 | MX-PK11 | 该组件可当做PostScript3兼容打印机使用。
XPS扩充组件 | MX-PUX1 | 该组件可当做XPS兼容打印机使用。有关详情，请咨询您的经销商。
需要1 GB扩展内存板（MX-SM10）。
扩充内存（1 GB） | MX-SM10 | 可扩展机器上使用的内存。
网络传真扩充组件 | MX-FWX1 | 启用网络传真。
传真扩充组件 | MX-FX11 | 增加传真功能。
镜像组件 | MX-EB12 | 将数据备份到其它位置。
应用程序扩充组件 | MX-AMX1 | 应用程序扩充组件可结合网络扫描功能给扫描的图象文件附加一个元数据文件。
应用程序通信组件 | MX-AMX2 | 将机器通过网络链接到外部应用程序。
外部帐户组件 | MX-AMX3 | 在机器上使用外部帐户应用程序需要该组件。
扫描功能扩充组件 | MX-EB11 | 将扫描文档以高压缩PDF格式保存。高压缩PDF的大小要比正常PDF小。
SHARPdesk文档管理软件（5个许可号） | MX-USX5 | 该软件可集中管理文档和计算机文件。
Sharp OSA网络扫描工具 | MX-UN01A | 该软件与Sharp OSA结合使用，可高效扫描大量文档和材料。
本体一体型键盘 | MX-KB11 | 这是与机器一体型的键盘。不使用时，可存放到操作面板下。
网页浏览扩充组件 | MX-AM10 | 启用Internet访问，用来查看网页。
净离子群发生器 | MX-PC12 | 净离子群发生。
净离子群发生器安装组件 | MX-XB16 | 安装了净离子群发生器时需要。