操作向导 - 消除图象的外围阴影

传真

# 消除图象的外围阴影

## 边缘消除

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

输入收件人传真号码。

- 输入收件人

轻击［其它］键，然后轻击［边缘消除］键。
轻击您想消除的边的检选框，并指定消除位置。
确认选择的检选框设置为。如果选择了［外部框架］键，则［上］、［下］、［左］和［右］设置为。如果轻击了［指定边框+中心］键，所有检选框会设置为。
04063001.jpg
当消除正面上、下、左和右中一到三个的边缘以扫描双面原稿时，指定背面上的边缘消除设置。

- 如果将［背面的反向消除位置］检选框设置为，与正面消边位置相反的位置将被消边。
- 如果将［背面的反向消除位置］检选框设置为，与正面消边位置相同的位置将被消边。

指定边缘消除宽度。

- 轻击表示正面或反面上边距偏移区域的数值显示，然后使用数字键输入区域。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用进行调整。

完成设置后，轻击。
要取消边缘消除设置：
轻击［清除］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送传真前查看图象的预览。有关详细信息，请参阅“检查发送图象”。

- 机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
- 在扫描结束时，将下一页原稿放在原稿台上并轻击［开始］键。
  重复步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。