操作向导 - 从MFP进行打印的设置（FTP）

设置模式

# 从MFP进行打印的设置（FTP）

##

从机器的操作面板，可以访问FTP服务器并选择服务器数据进行打印。

- ［添加］键
  添加新的FTP服务器。
- 清单
  列出当前保存的FTP服务器。

创建FTP服务器
当触摸［添加］键时，显示创建屏幕。最多可保存20个项目。
有关设置的详细信息，请参阅“设置”。
编辑或删除FTP服务器
当触摸清单上的标题时，显示该FTP服务器的编辑屏幕。
触摸［删除］键可删除FTP服务器。
设置

项目 | 说明
--- | ---
名称 | 输入在机器操作面板上显示的名称。
FTP服务器 | 输入FTP服务器的IP地址或主机名。
目录 | 输入FTP文件服务器的收件人目录。
启用用户认证 | 启用用户认证。需要输入用户名和密码。
用户名 | 输入登录FTP文件服务器的登录用户名。
密码 | 输入登录FTP文件服务器所需的密码。如需更改密码，选择［变更密码］，并在文本框中输入新密码。
启用SSL | 启用SSL暗码通信。