操作向导-内部零部件

所有模式通用的操作

# 内部

##

本节介绍了机器内部各零部件的名称和功能。
×
墨粉盒
包含墨粉的墨粉盒。墨粉盒中的墨粉用尽时，必须更换颜色用尽的墨粉盒。
- 更换墨粉盒
×
定影组件
此处应用热量，将转印的图象定影到纸张上。
定影组件高温。清除卡纸时请注意不要烫伤自己。
×
转印带
进行真彩打印时，感光鼓上四种颜色的墨粉图象在转印带上组合在一起。
进行黑白打印时，只有黑色墨粉图象被转印到转印带上。
不要触摸或损坏转印带。
这样会导致图象缺失。
×
右侧盖板
打开此盖板可清除卡纸。
×
纸张翻转部分盖板
该组件在进行双面打印时用来翻转纸张。打开此盖板可清除卡纸。
×
手送纸盒
使用该纸盒手动送纸。
装入大尺寸纸张时，请拉出扩展导纸板。
- 在手送纸盒中装纸
×
主电源开关
使用此开关打开机器电源。
使用传真或网络传真功能时，确保此开关始终在“”位置。
- 打开电源
×
墨粉回收容器
收集打印后残留的多余墨粉。
- 更换墨粉回收容器
技术维护员会收回更换的墨粉回收容器。
×
墨粉回收容器释放按钮
需要解除墨粉回收容器锁定以更换墨粉回收容器或清洁激光组件时操作此杆。
- 清洁激光组件
-更换墨粉回收容器
×
把手
移动机器时拉出并抓住手柄。
×
一层/二层供纸盒右侧盖板（安装了一层/二层供纸盒时）
打开此盖板以清除纸盒3或纸盒4中的卡纸。
×
纸盒右侧盖板
打开此盖板可清除纸盒1或纸盒2中的卡纸。
×
右侧盖板释放杆
为了清除卡纸，拉出并固定此杆以打开右侧盖板。
轻击名称以显示详细内容。