操作向导 - 在扫描或数据输入模式下更改格式

图象发送

# 在扫描或数据输入模式下更改格式

##

在发送时更改发送扫描图象的文件格式（文件类型和压缩模式/压缩率）。另外，如果扫描的原稿被分割为单独的文件，则可以更改每个文件的页数。
［黑白］模式的文件类型与［彩色/灰度］模式的文件类型是相互链接的。不能为每种模式分别设置文件类型。（为［彩色/灰度］模式选择［JPEG］时，机器也会［黑白］模式自动选择［TIFF］。）
文件格式组合

黑白 | 彩色/灰度模式
--- | ---
PDF | PDF
PDF | 压缩PDF
PDF | 压缩PDF（超精细）
PDF/A | PDF/A
PDF/A | 压缩PDF/A
PDF/A | 压缩PDF/A（超精细）
暗码PDF | 暗码PDF
暗码PDF | 暗码/压缩PDF
暗码PDF | 暗码/压缩（超精细）PDF
TIFF | TIFF
TIFF | JPEG
XPS | XPS

- 在快捷键中保存收件人时，可为发送扫描图象指定文件格式；但是在发送时可以更改格式。
- 如果将文件格式指定为［PDF/暗码］，扫描时会出现密码输入屏幕。输入最多32个字符的密码。

在［彩色/灰度］文件格式中指定了［PDF/压缩］时，请注意以下内容。

- 广播到指定了［PDF/压缩］的地址时，扫描仪的所有文件将作为高压缩PDF文件发送。
- 广播到指定了［PDF/压缩］和［PDF/压缩/超精细］的地址时，扫描仪的所有文件将作为高压缩PDF（高精细）文件发送。
- 如果指定了［压缩/PDF］，则无法在扫描模式下更改分辨率。分辨率会设置为300 x 300 dpi。
- 如果在扫描（或其它）模式下指定了分辨率设置后设置［PDF/压缩］，分辨率设置将被取消并以压缩PDF的分辨率发送。
- 选择［PDF/压缩］后，在等待下一原稿或在大量原稿模式设置下的［更改设置］中不能更改［分辨率］。
- 如果在扫描（或其它）模式下指定了原稿类型设置后设置［PDF/压缩］，［照片］将变为［文字/照片］，而且［地图］将变为［文字/打印照片］。