操作向导-外部零部件

所有模式通用的操作

# 外部

##

本节介绍了机器外部各零部件的名称和功能。
×
送稿器
用于自动送入并扫描多页原稿。可同时对双面原稿的两面自动进行扫描。
- 送稿器
×
前盖板
打开此盖板可将主电源开关切换到“ON”（开）或“OFF”（关）或者更换墨粉盒。
- 打开电源
-更换墨粉盒
×
输出托盘（中央托盘）
打印稿输出到该托盘。
×
操作面板
面板上有［电源］按钮、［电源节省］按钮/指示灯、［主屏幕］按钮、主电源按钮、传真接收指示灯和触摸屏。使用触摸屏操作各功能。
- 操作面板
×
右侧出纸托盘*
根据需要设置后，纸张输出到该托盘。将通过传真或网络传真接收到的原稿设置为输出到该托盘后，可以将其从复印输出的纸张中分离出来。
×
装订分页器*
可装订纸张。
也可以安装打孔组件以在输出纸张上打孔。
- 装订分页器
×
鞍式装订分页器*
可装订并折叠纸张。也可以安装打孔组件以在输出纸张上打孔。
- 鞍式装订分页器
×
走纸连接组件*
在将打印稿发送到鞍式装订分页器时，该组件在机器和鞍式装订分页器之间传输。
×
USB接口（A型）
用于将USB设备（如USB记忆体）连接到机器。
USB电缆应使用屏蔽电缆。
支持USB 2.0（高速）。
×
键盘
将其用作触摸屏上所显示软键盘的替代品。当不使用时，可存放到操作面板下面。
×
纸盒1
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒2
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒3（安装了一层/二层供纸盒时）*
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒4（安装了二层供纸盒时）*
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒5（安装了大容量纸盒时）*
将纸张存放到该纸盒中。
- 在大容量纸盒装纸
×
手送纸盒
使用该纸盒手动送纸。
装入大于A4R的纸张时，请拉出扩展导纸板。
- 在手送纸盒中装纸
×
打孔组件*
用来在输出件中打孔。需要鞍式装订分页器（大容量）或装订分页器（大容量）。
- 打孔组件
×
鞍式装订分页器（大容量）*
可装订并折叠纸张。也可以安装打孔组件以在输出纸张上打孔。
- 鞍式装订分页器（大容量）
×
装订分页器（大容量）*
可装订纸张。
也可以安装打孔组件以在输出纸张上打孔。
- 分页器（大容量）
轻击名称以显示详细内容。
* 外围设备