操作向导-使用送稿器

所有模式通用的操作

# 送稿器

##

本节将介绍如何将原稿放入送稿器。

- 如果需要，请将不同尺寸的原稿一起放置于送稿器中。在这种情况下，使用各模式下的“其它”功能设置混合尺寸原稿。
- 向送稿器托盘插入原稿前，务必去除装订针或纸夹。
- 进行复印前，如果原稿上附有修正液、墨水或粘胶形成的湿斑，请待原稿晾干后再复印。否则，可能会弄脏机器内部或原稿台。
- 不要使用下列原稿。否则可能会造成原稿尺寸检测错误、原稿卡纸或污迹。
  投影胶片或用于备份复印的其它透明材料、描图纸、复写纸、有较严重褶皱或扭曲的原稿、热敏纸或用热转印墨水打印的原稿，均不能从送稿器送入。通过送稿器送入的原稿应完好无损、无褶皱、无折痕、无不紧密粘合、无切割洞等。对于有多个孔的原稿，除两孔或三孔原稿外，其它打孔原稿可能不能正确送入机器。
- 在使用两孔或三孔原稿时，原稿上的打孔边应远离送稿器托盘的进稿缝放置。

0109.jpg
允许的原稿尺寸

最小原稿尺寸 | 最大原稿尺寸
--- | ---

标准尺寸
（能自动检测到的最小尺寸）
148 mm（纵向）x 210 mm（横向），或A5
非标准尺寸
（可手动指定的最小尺寸）
131 mm（纵向）x 140 mm（横向）

标准尺寸
（能自动检测到的最大尺寸）
297 mm（纵向）x 420 mm（横向）或A3
A3W（12 x 18）无法使用。
非标准尺寸
（可手动指定的最大尺寸）
复印模式：
297 mm（纵向）x 432 mm（横向）
图象发送模式：
297 mm（纵向）x 1000 mm（横向）

原稿为非标准尺寸时，请参阅以下对您所使用模式的说明。

- 复印“指定原稿尺寸”
- 传真“使用数值指定原稿扫描尺寸”
- 图象发送“使用数值指定原稿扫描尺寸”

允许的原稿重量

DSPF型号 | 单面扫描：35 g/m2至128 g/m2 双面扫描：50 g/m2至128 g/m2

若要扫描35 g/m2至49 g/m2的原稿，请使用“其它”功能下的“慢扫描模式”。不使用“慢扫描模式”扫描可能会造成原稿卡纸。
选择“慢扫描模式”时，自动双面扫描不能使用。