操作向导-所有模式通用的操作

# 所有模式通用的操作

##

## 各零部件的名称和功能

### 外部

概述

### 内部

概述

### 上部

概述

### 侧面和背面

概述

### 操作面板

概述

## 外围设备

本节介绍了可以在机器上安装的外围设备。同时也介绍了主要外围设备上各组件的名称。

### 外围设备

概述

### 装订分页器

该设备可将各套纸张错开输出。如有需要，可将各套装订。

概述 操作

### 装订分页器（大容量）

该设备可将各套纸张错开输出。如有需要，可将各套装订。

概述 操作

### 鞍式装订分页器

该设备可将各套纸张错开输出。另外还可将各套打印件装订，以手册复印或对折模式折叠纸张。

概述 操作

### 鞍式装订分页器（大容量）

该设备可将各套纸张错开输出。另外还可将各套打印件装订，以手册复印或对折模式折叠纸张。

概述 操作

### 打孔组件

该设备可安装在装订分页器或鞍式装订分页器上，用于在输出纸张上打孔。

概述 操作

## 触摸屏

### 触摸方式

除了常规的触摸方法外，机器的触摸屏还可以通过轻击、轻弹和滑动来操作。

概述

### 主屏幕

触摸屏中首先显示主屏幕。可以从该屏幕显示各模式。按［主屏幕］按钮显示该屏幕。

概述 操作

### 预览屏幕

该屏幕将扫描原稿显示为图象。这里可以检查已扫描的原稿和最终设置，也可以编辑扫描原稿。

概述

### 常用按键操作

本节介绍了如何使用数字键、［开始］键（［黑白开始］和［彩色开始］键）、［停止］键（［取消复印］键）和［取消］键。

概述

### 操作面板

该面板最多可显示六个推荐功能的快捷键，可让您更加方便地使用机器。显示的推荐功能因面板上的操作而异。

概述

### 常用操作菜单和设置的确认屏幕

通过保持设置条件，使用常用操作菜单清单创建在复印模式、图象发送模式和其它模式中可能常用的功能，并且可以在相同条件下迅速地使用这些功能。

概述

## 打开电源

本节介绍了如何打开/关闭机器电源以及如何重启机器。

概述

## 切换模式

概述

## 中断/删除任务、优先处理和检查状态

任务是指像复印、传真和图象发送等不相关联的动作单元。本节介绍了如何中断任务以及如何执行优先处理。

### 工作状况屏幕类型

任务按状态列出：打印缓冲池、预约/运行中，或完成。

概述

### 中断/删除运行中或预约的任务

操作

### 预约的任务的优先处理

概述 操作

### 检查预约的任务或运行中的任务

操作

### 检查已完成的任务

操作

## 用户认证

该功能仅允许已创建用户使用机器。如果需要，可以设置各用户可用的功能。

### 用户编号认证

该方法可以让用户使用从机器的管理员处获得的用户编号登录。

概述 操作

### 登录名/密码认证

该方法可让用户通过登录名和密码登录，登录名和密码可以从机器的管理员处或者LDAP服务器管理员处获得。

概述 操作

## 输入文本

### 软键盘按键的名称和功能

概述

## ECO

### ECO功能

Eco功能专门用来降低能源成本以及通过减少自然资源浪费和环境污染来保护环境。

概述

### 预热模式

该模式可降低定影组件的温度并让机器在低能耗状态下待机。与自动关闭电源定时器相比，节省的能量较少，但唤醒时间较短。

概述

### 自动关闭电源定时器

该模式可关闭操作面板和定影组件的电源，并让机器在最低能耗状态下待机。与预热模式相比，会节省较多的能量，但唤醒时间较长。

概述

### 远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。

在自动关闭电源定时器模式下打印会打开电源，并且在完成打印任务后机器立即恢复自动关闭电源定时器。

概述

### ECO扫描

执行像发送扫描原稿等非打印任务可关闭定影组件。

概述

### 开机/关机日程功能

使用该功能可设置并管理打开和关闭机器电源的时间。

概述

### 电源管理设置

该功能通过分析机器在特定时间段内的使用状况，为每个时间框架执行最佳电源管理。

概述

## 装纸

下面提供了在装纸前应了解的信息。

### 纸盒名称和位置

概述

### 纸张尺寸中“R”的含义

为了表示横向设置，在纸张尺寸名称最后加上“R”，从而区分横向和纵向设置。

概述

### 适用的纸张类型

本节介绍了可以使用以及无法使用的纸张类型。

概述

## 在纸盒中装纸

概述 操作

## 在大容量纸盒装纸

使用大容量纸盒输出无法使用普通纸盒（最大容量500张纸）处理的大量打印件。最多可存放3500张纸。

概述 操作

## 在手送纸盒中装纸

使用手送纸盒可在普通纸、信封、标签页、标签纸和其它特殊纸上打印。

概述 操作

## 如何放置原稿

### 根据原稿的类型和状态选择放置原稿的步骤

根据原稿的类型和状态使用原稿台或送稿器。

概述

### 送稿器

概述 操作

### 原稿台

概述 操作

## 地址簿

事先在地址簿中创建传真、E-Mail和网络传真地址，这样便可在传真或图象发送模式下轻松调用。

### 地址簿

本节介绍了可保存在地址簿中的“联系人”和“分组”。

概述

### 地址簿屏幕

本节介绍了地址簿屏幕上可用的操作，如搜索保存的数据。

概述

### 保存联系人

可以通过直接输入或使用全局地址搜索结果来保存联系人。

操作

### 保存分组

将多个地址群组保存到“分组”下可帮助您轻松地将信息广播发送到多个地址。

操作

### 设置公共联系人和分组的范围

可以让“联系人”和“分组”在特定组内共享，或者将其保存为只允许您访问的个人联系人。

概述 操作

### 编辑/删除地址簿中的地址

可以编辑或删除“联系人”或“分组”信息或者“联系人”或“分组”下所列的地址。

操作

### 从传真或图象发送日志中保存地址

将通过传真或图象发送操作输入过的地址作为新建条目保存到地址簿。

操作

## 机器的遥控操作

可以从您的计算机上显示的与机器操作面板相同的面板上遥控操作机器，就像在机器前面操作一样。

概述 操作

## SHARP OSA

使用Sharp OSA后，像扫描发送等操作面板控制和设备功能可以连接到外部应用程序上。

### 应用程序通信组件

该组件可让您使用支持扫描到FTP、扫描到网络文件夹和HTTP通信的“标准应用程序”。

概述 操作

### 外部帐户组件

该组件可让您使用“外部帐号应用程序”，用于在网络上对数码复合机进行集中帐号管理。

概述