操作向导-根据原稿的类型和状态选择放置原稿的步骤

所有模式通用的操作

# 根据原稿的类型和状态选择放置原稿的步骤

##

将原稿放在送稿器中。根据原稿的类型和状态使用原稿台或送稿器。按照说明选择放置原稿的方法。
要将原稿放在送稿器中，请参阅“送稿器”。
进行复印前，如果原稿上附有修正液、墨水或粘胶形成的湿斑，请待原稿晾干后再复印。否则，可能会弄脏机器内部或原稿台。
通过更改设置或放置方式可在送稿器中放置的原稿：

- 包含不同尺寸页面的原稿
  在“其它”中设置［混合尺寸原稿］。
  如果所有页面为相同尺寸但有一些页放置方向不同，则无法检测原稿。

set_samp_01.jpg

- 薄原稿35 g/m2 - 49 g/m2
  在“其它”中设置［慢扫描模式］。
  对于这种类型，双面扫描被禁用。

set_samp_02.jpg

- 有两个或三个归档孔的原稿
  放置原稿，使得打孔边缘不会落在送稿器托盘的进纸槽中。使用［原稿设置］指定原稿的方向。

set_samp_03.jpg
0109.jpg
向送稿器托盘插入原稿前，务必去除装订针或纸夹。如果无法去除，请使用原稿台。