操作向导-传真

# 传真

##

## 将机器作为传真机使用前

连接电话线，在机器中保存日期和时间以及发件人传真号码。

概述

## 传真模式的初始屏幕

概述

## 传真发送顺序

本节介绍了从放置原稿到发送的传真操作顺序。

概述

## 输入收件人

本节介绍了使用数字键输入收件人传真号码的方法，以及调用地址簿中所保存传真号码的各种方法。

### 使用数字键输入收件人号码

操作

### 在数字间输入暂停

本节介绍了在国家代号后（拨打国际号码时）输入暂停的方法。

操作

### 从地址簿调用收件人号码

可以使用快捷键指定保存在地址簿中的收件人。

概述 操作

### 所选收件人

在选择多个收件人后，您可以显示这些收件人进行检查或删除。

概述 操作

### 使用搜索编号调用收件人

可以使用搜索编号指定保存在地址簿中的收件人。

操作

### 从全局地址簿中调用收件人号码

可以从全局地址簿中搜索并调用收件人传真号码。

概述 操作

### 使用发送日志再次发送

可以从发送日志中搜索想要重新发送传真的传真号码。

概述 操作

### 通过连续拨号发送

概述

## 基本发送方法

### 传真发送方法

可以根据原稿类型，如一张纸或一本书，选择发送传真的方法。

概述

### 原稿放置方向

将原稿放置在垂直方向时，图象自动旋转90度并以水平方向发送。

概述

### 发送图象自动缩小

发送图象会被自动缩小到符合接收机可以接收的传真尺寸。

概述

### 可发送的原稿尺寸

概述

### 放置的原稿尺寸

本节介绍了原稿尺寸的自动检测。

概述

### 线路忙时

概述

### 发生通信错误时

概述

### 传真地址确认功能

该功能可显示收件人确认信息，以防止意外发送到错误的收件人。

概述

## 传真发送

### 使用送稿器发送

通过一次操作可发送复印多页原稿或双面原稿。

概述 操作

### 在直接发送模式中使用送稿器发送传真

如果您希望在其它先前预约的传真发送前发送传真，可以使用直接发送模式。

概述 操作

### 使用原稿台发送

可以使用原稿台传真厚原稿或书页。

概述 操作

### 在直接发送模式中使用原稿台发送传真

如果您希望在其它先前预约的传真发送前发送传真，可以使用直接发送模式。

概述 操作

### 使用免提发送

当使用免提拨号时，在拨号和创建连接后开始发送传真。

概述 操作

### 发送相同的传真至多个收件人（广播发送）

该功能非常便捷，例如，您可以将传真一次性发送到全国范围内的所有分支部门。

概述 操作

### 向发送失败的广播发送收件人再次发送

概述 操作

### 从计算机直接发送传真（PC-FAX）

计算机中的文件将通过机器作为传真被发送。

概述

## 图象设置

本节介绍了如何指定双面原稿、放大/缩小、原稿扫描和发送尺寸，以及更改浓度或分辨率。

### 自动双面扫描（双面原稿）

送稿器会自动扫描文件的两面。

概述 操作

### 扫描尺寸与发送尺寸（放大/缩小）

本节介绍了用于传真发送的原稿尺寸和图象尺寸之间的关系。

概述

### 根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

本节介绍了当放置了具有特殊尺寸的原稿，或未正确检测原稿尺寸时，手动指定原稿尺寸的步骤。

概述 操作

### 使用数值指定原稿扫描尺寸

要扫描非标准尺寸的原稿（如卡片或明信片），请使用数值指定原稿尺寸。

概述 操作

### 指定图象的发送尺寸

如果指定的发送尺寸大于扫描尺寸，图象将会放大。如果指定的发送尺寸小于扫描尺寸，图象将会缩小。

概述 操作

### 更改浓度

更改浓度以匹配原稿的深浅。

概述 操作

### 更改分辨率

指定和原稿的特性匹配的分辨率，如文字或照片、文字大小与图象深浅等。

概述 操作

## 检查发送图象

在发送前使用“预览”检查将要发送的图象。

概述

## 接收传真

### 自动接收传真

概述 操作

### 手动接收传真

可以通过触摸面板手动接收传真（手动）。

概述 操作

## 打印已接收数据

打印已接收传真有多种方法。

### 打印密码保护传真
（已接收数据打印保留设置）

该设置可在内存中保存已接收传真而不打印，并要求用户输入密码以进行打印。

概述

### 在指定时间打印已接收数据

对于非重要打印，当打印页数较多或者不急于打印时，可以避开打印高峰时间。

概述

### 打印前检查图象

打印前在触摸屏上检查已接收数据的图象。

概述 操作

## 转发已接收数据

### 转发接收的传真（传真数据转发）

当机器因纸张用尽或墨粉用尽不能打印时，所接收的传真可以转发至另一台传真机。

概述 操作

### 将收到的数据转发到预设收件人（邮件转发表设置）

接收的传真数据会自动保存在计算机或服务器上。

概述 操作

### 手动转发已接收数据

可以手动将已接收传真转发。

概述 操作

## 保存已接收数据

将接收的传真保存到文件归档文件夹中。

概述 操作

## 保存传真操作（程序）

可以将各种设置组合为一种设置进行传真发送。

概述 操作

## 集中发送原稿

本节介绍了多画面合一、卡片制作、大量原稿模式和混合尺寸原稿功能。

### 将两页作为一页发送（多画面合一）

将两页原稿缩小至同等尺寸并作为一页发送。

概述 操作

### 将卡片的正反面发送在一页纸上（卡片制作）

概述 操作

### 发送大量页数（大量原稿模式）

该功能可让您将大量页数的原稿分成几组，使用送稿器扫描各组原稿，并将所有页面一起发送。

概述 操作

### 发送不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

该功能让您能在扫描的同时发送不同尺寸的原稿；例如，B4尺寸与A3尺寸的混合原稿。

概述 操作

## 以独立页面发送原稿

以下部分介绍了双页扫描和书籍分割功能。

### 将原稿对页发送成两个独立的页面（双页扫描）

本功能可连续发送原稿的左侧和右侧。

概述 操作

### 按页分割手册并连续发送页面（书籍分割）

按页分割并发送鞍式装订手册的打开页面。

概述 操作

## 扫描原稿

本节介绍了边缘消除、慢扫描模式、原稿计数功能。

### 消除图象的外围阴影（边缘消除）

消除扫描较厚的原稿或书籍时图象上产生的阴影。

概述 操作

### 发送薄原稿（慢扫描模式）

当您想使用送稿器扫描薄质原稿时，可以使用此功能，可防止薄原稿卡纸。

概述 操作

### 发送前检查扫描的原稿页数（原稿计数）

发送前检查扫描原稿的数量可以帮助避免发送错误。

概述 操作

## 遥控操作传真发送和接收

本节介绍了轮询和其它功能。

### 呼叫传真机并开始接收（轮询）

概述 操作

### 开始手动轮询接收

概述 操作

## 发件人相关功能

本节介绍了传真发件人号码发送、发件人选择和发送线路功能。

### 添加发件人信息至传真（传真发件人号码发送）

发件人信息（如日期和传真号码）可添加至您发送的每页传真的顶部。

概述

### 发件人信息临时更改（发件人选择）

概述 操作

## 呈现一个具体用法

本节介绍了定时发送和处理报告。

### 指定通信时间（定时发送）

机器会在指定的时间自动发送图象。

概述 操作

### 为处理报告更改打印设置（处理报告）

机器会自动打印出处理报告，以提醒您传真发送失败或广播发送已完成。

概述 操作

## 轮询内存功能

本节介绍了轮询和轮询安全设置功能。

### 当另一台机器轮询您的机器时发送传真（轮询内存）

概述

### 限制轮询访问（轮询安全设置）

如果预设传真号码与保存在机器中作为轮询口令号码的传真号码匹配，该设置可让发件人机器使用轮询内存。

概述

### 扫描文档至轮询内存中

按以下步骤将文档扫描入轮询发送的内存收件箱（公共收件箱）。

概述 操作

### 检查公共收件箱中的文档

概述 操作

### 删除公共收件箱中的文档

概述 操作

## 传真代码通信

本节介绍了操作传真代码通信功能的方法，从而让机器与支持传真代码的其它机器进行通信。

### 传真代码通信

本节介绍了传真代码通信功能的原理。

概述

### 为传真代码通信在机器中创建内存收件箱

使用传真代码通信功能之前，必须创建特殊的内存收件箱。

概述

### 传真代码拨号

进行传真代码发送之前，必须检查在其它机器内存收件箱中保存的传真代码。

概述

### 传真代码机密发送

当您发送您不希望除接收者之外的任何人看到的敏感文件，或接收机由多个部门共用时，使用该功能会很方便。

概述

### 使用传真代码进行机密发送

本节介绍了如何使用传真代码进行机密发送。

概述 操作

### 检查用传真代码机密接收功能接收的传真

概述 操作

### 使用传真代码轮询接收

该功能可让您的机器呼叫另一台机器，并开始接收该台机器保存在传真代码内存收件箱（轮询内存）中的传真。

概述 操作

### 扫描文件至传真代码轮询发送的内存收件箱

当您的机器接收到其它机器的发送请求时，该功能将一份保存在您的机器传真代码内存收件箱（轮询内存）中的传真发送给那台机器。

概述 操作

### 查看传真代码内存轮询收件箱中的文件

概述 操作

### 删除传真代码轮询发送保存的文件

概述 操作

### 使用传真代码中继请求发送

收件人机器远离您的机器时，通过中继请求发送发送传真可减少电话费。

概述 操作

### 使用传真代码中继广播发送

当您的机器接收一份传真代码中继请求发送时，传真会接收到您机器中的传真代码中继广播内存收件箱，然后中继到多个收件人机器。

概述

## 连接和使用分机

### 连接分机

您可以将一台现有分机连接到机器上。

概述

### 分机上通话后接收传真（遥控接收）

概述 操作

### 拨打和接听电话

您可以像平常一样在分机上拨打和接听电话。也可通过在机器上拨号来拨打电话。

## 传真任务

您可以在工作状况屏幕中停止或删除任务，并检查优先处理或设置。

概述

## 检查图象发送动作

### 打印图象发送动作报告

打印最近的图象发送动作日志（日期、收件人名称、使用时间、结果等）。

概述

### 结果栏显示的信息

概述