操作向导-清洁激光组件

清洁和更换

# 清洁激光组件

##

< 共步>
打开前盖板。
Toner-cartridge01.jpg
取出激光组件的清洁工具。
清洁工具安装在前盖板上。
（1）拉清洁工具右侧，将其从挂钩上摘下。
（2）将其放到挂钩上边。
（3）围绕轴套旋转清洁工具，将其从左侧挂钩上摘下。
Laser_Unit01-1.jpg
Laser_Unit08-4.jpg
确保清洁工具顶端的清洁器没有变脏。
如果变脏，请从清洁工具拆下清洁器并更换一个干净的清洁器。有关更换清洁器的步骤，请参见步骤4到6。如果清洁器没有变脏，请转至步骤7。
Laser_Unit02.jpg
打开内盖并取出更换清洁器。
更换清洁器存放在内盖上。
抓住清洁器末端并从盖中拉出。
Laser_Unit03.jpg
从清洁工具的顶部拆下变脏的清洁器。
牢牢抓住安装清洁器的工具，用另一只手按下固定清洁器的挂钩并拆下清洁器。
Laser_Unit04-1.jpg
Laser_Unit04-2.jpg
将拆下的清洁器放回内盖上。更换清洁器后，请确保关闭内盖。
将新的清洁器安装到清洁工具上。
将清洁器挂钩与清洁工具中的安装孔对齐。牢牢按住清洁器并将清洁工具推入。
Laser_Unit05-1.jpg
Laser_Unit05-2.jpg
按下清洁器并慢慢将工具插到想要清洁的孔中。
请务必让清洁器朝下。与（A）相似的标签安装到需要清洁的区域。
Laser_Unit06-1.jpg
将清洁工具完全插到孔中，然后将其拉回。
拉出清洁工具直至感觉到工具顶部离开激光组件的清洁表面。
Laser_Unit06-2.jpg
重复步骤8两到三次，然后拆下清洁工具。
Laser_Unit06-3.jpg
重复步骤7到9，清洁激光组件中的所有孔（4个孔）。
激光组件中共有4个孔需要清洁。
清洁所有孔。
Laser_Unit07.jpg
将清洁工具放回原位。
（1）将清洁工具卡到轴套上并旋转，然后将边缘（清洁器侧）放在左侧挂钩上。
（2）将清洁工具右侧放在挂钩上，放到近侧。
（3）将清洁工具切换到挂钩上。
Laser_Unit08-1.jpg
Laser_Unit08-2.jpg
请关闭前盖板。
Toner-cartridge09.jpg