操作向导-更换墨粉回收容器

清洁和更换

# 更换墨粉回收容器

##

< 共步>
打开前盖板。
释放旧墨粉回收容器。
按墨粉回收容器释放按钮。
墨粉回收容器将如左侧所示向前落下。等待至容器停止。
保留未使用的更换清洁器。
将其存放在新墨粉回收容器的左侧。
拆下墨粉回收容器。
用双手按住墨粉回收容器并慢慢抬起。
将墨粉回收容器放置平面上。
更换墨粉回收容器之前，在表面放一张纸，如报纸。
不要让孔朝下，否则用过的墨粉会溢出。
拆下孔周围的密封。
抓住各密封的边缘并向朝自身方向拉出。
Change_tonerbox05.jpg
密封有4个。请拆下所有密封。
插入孔中。
抓住各黑色密封的边缘并将其插到框的孔中以插入孔中。
Change_tonerbox06-1.jpg
Change_tonerbox06-2.jpg

- 密封有4个。插入所有孔。
- 将拆下的废墨粉盒放在塑料袋中（不要丢弃）。维护人员会将其收回。

安装新的墨粉回收容器。
倾斜插入墨粉回收容器。（与拆卸时的步骤相反。）
将墨粉回收容器推入机器。
将墨粉回收容器推入直至其卡到位。
请关闭前盖板。