操作向导 - 在指定时间开始发送

图象发送

# 在指定时间开始发送

## 定时发送

指定自动发送或自动广播发送的时间。机器会在指定的时间自动发送。
当您想要在外出或夜间，或者电话费较低的其它时间执行保留的发送、广播发送及其它发送任务时，使用此功能将会非常方便。
fc_Timer(s).jpg

- 当设置定时发送时，应将主电源开关保持在“”位置。如果主电源开关在指定的时间处于“”位置，将不能发送。
- 在执行定时发送时，您必须在设定发送时将原稿扫描到内存中。将文档留在送稿器托盘中或原稿台上，并不能在预约发送时间扫描。
- 一次最多可保存94个定时发送。

- 在发送结束后，为定时发送选择的设置（浓度、分辨率和其它功能）会被自动清除。（不过，在使用文件归档功能时，扫描的原稿图象与设置会被保存在内置硬盘中。）
- 如果到指定时间正在进行其它发送，定时发送将在发送完成以后开始。
- 如果在工作状况屏幕中优先进行定时发送任务，定时将被取消。只要当前发送任务一结束就会开始发送。
  - 预约的任务的优先处理
- 最多可提前一个星期预设时间。
- 指定了定时发送设置后，按照与其它功能相同的方法开始发送。
- 可以在工作状况屏幕中删除定时发送。