操作向导 - 默认设置

设置模式

# 默认设置

##

如果在没有使用打印机驱动程序的环境中打印数据（即，使用MS-DOS系统打印数据或未安装所提供的打印机驱动程序的PC打印数据时），请设置详细的打印条件。（但“禁止打印空白纸张”功能即使在使用PCL打印机驱动程序时仍有效。）
当使用打印驱动程序进行打印时，打印驱动程序设置比打印机条件设置更享有优先权。
设置

项目 | 设置
--- | ---
复印数量 | 1-9999套

印刷方向

- 纵向
- 横向

默认纸张尺寸 | A3、B4、A4、B5、A5、Legal（8-1/2 x 14）、216 x 340（8-1/2 x 13-2/5）、216 x 330（8-1/2 x 13）、216 x 343（8-1/2 x 13-1/2）、Letter（8-1/2 x 11）、Executive（7-1/4 x 10-1/2）、发票（5-1/2 x 8-1/2）、12 x 18（A3W）、Ledger（11 x 17）、8K、16K

默认输出托盘

- 中央托盘（安装装订分页器时不显示）
- 移位托盘*1
- 分页器顶部托盘*2
- 分页器底部托盘*2
- 右托盘

默认纸张类型 | 普通纸、信头纸、预打印纸、预打孔纸、再生纸、彩色纸

初始分辨率设置

- 600dpi
- 600dpi（高质量）
- 1200dpi

禁止打印空白纸张

- （禁用）
- （启用）

线宽调整*3 | 0至9

双面打印

- 单面
- 双面（书籍）
- 双面（便笺）

色彩模式

- 自动
- 黑白

多合一打印*4

多合一

- 一合一
- 二合一
- 四合一
- 八合一

布局

- 从左到右*5
- 从右到左*5
- 左上向右*6
- 左上向下*6
- 右上向左*6
- 右上向下*6

适合页面*7

- （使用适合页面）
- （不使用适合页面）

输出

- （使用单位印刷）
- （不使用单位印刷）
- 装订位置*1：关、后部1处、2处装订、2处装订（顶部）
- （使用打孔）*8
- （不使用打孔）*8

临时保存

- （禁用）
- （启用）

*1
  安装了装订分页器时
*2
  安装了鞍式装订分页器（大容量）或分页器（大容量）时
*3
  此设置用于调整矢量图片的线宽。除了CAD或其它特殊用途，通常不需要更改此设置。选择“0”时，以1 dot的线宽打印所有线条。
*4
  可使用此功能的纸张尺寸为A3、B4、A4、Ledger（11 x 17）、Legal（8-1/2 x 14）和Letter（8-1/2 x 11）。（在某些打印方式下此功能可能无效。）
*5
  选择二合一时可以选择。
*6
  选择四合一/八合一时可以选择。
*7
  仅在打印PDF、JPEG和TIFF文件时有效。
*8
  安装了打孔组件时