操作向导 - 图象发送

# 图象发送

##

## 将机器作为网络扫描仪使用前

“图象发送”使用机器的扫描仪功能，可以在传输前将原稿转换为图象数据。

### 网络扫描仪的使用

本节介绍了如何将机器用作网络扫描仪。

概述

### 使用网络扫描仪之前

要将机器用作网络扫描仪、保存发件人信息、配置服务器设置、在地址簿中保存收件人和其它功能。

概述

### 保存扫描到桌面收件人

要将您的计算机作为扫描到桌面功能的收件人保存在机器中，请安装网络扫描仪工具。

概述

## 各个模式的初始屏幕

概述

## 图象发送顺序

本节介绍了从放置原稿开始到发送扫描图象的图象发送顺序。

概述

## 原稿尺寸

### 可发送的原稿尺寸

概述

### 放置的原稿尺寸

本节介绍了原稿尺寸的自动检测。

概述

## 输入收件人

本节介绍了直接输入收件人和调用地址簿中保存的收件人地址的方法。

### 从地址簿调用收件人

可以使用快捷键指定保存在地址簿中的收件人。

概述 操作

### 浏览所选收件人清单

在选择多个收件人后，您可以显示这些收件人进行检查或删除。

概述 操作

### 使用搜索编号调用收件人

可以使用搜索编号指定保存在地址簿中的收件人。

操作

### 手动输入地址

使用软键盘输入收件人地址。

操作

### 指定网络文件夹

直接指定服务器上的网络文件夹或与机器连接至同一网络的计算机上的网络文件夹。

操作

### 从全局地址簿中调用收件人

该功能会搜索全局地址簿以调用所需的收件人地址。

概述 操作

### 使用发送日志再次发送

搜索想要再次将传真发送至的收件人地址的发送日志。

概述 操作

## 发送图象

### 在扫描模式下发送图象

本节介绍了如何以扫描到E-mail、扫描到FTP、扫描到桌面和扫描到网络文件夹模式发送图象。

概述 操作

### 在扫描发送时更改主题、文件名、回复到和正文

更改主题、文件名、回复到和预设邮件正文，或者直接进行输入。

概述 操作

### 在网络传真模式下发送传真

在网络传真模式下发送传真。该步骤也可用于通过直连SMTP直接发送。

概述 操作

### 发送到直连SMTP地址前

本机器支持直连SMTP，让您在不使用邮件服务器的情况下可在公司内直接发送网络传真。

概述

### 在网络传真发送时更改主题、文件名和正文

更改主题、文件名和预设邮件正文，或者直接进行输入。

概述 操作

### 发送相同的传真至多个收件人（广播发送）

该功能非常便捷，例如，您可以将传真一次性发送到全国范围内的所有分支部门。

概述 操作

### 在广播发送中包含多种类型地址时的设置模式

本节介绍了含有多种类型地址的广播发送的设置。

概述

### 向发送失败的广播发送收件人再次发送

概述 操作

### 通过计算机发送网络传真（PC-I-Fax）

使用机器将计算机上的文件作为网络传真发送。

概述

## 图象设置

本节介绍了如何指定双面原稿、放大/缩小、原稿扫描和发送尺寸，以及如何更改浓度或原稿图象类型、分辨率、数据格式和色彩模式。

### 自动双面扫描（双面原稿）

送稿器会自动扫描文件的两面。

概述 操作

### 扫描尺寸与发送尺寸（放大/缩小）

本节介绍了原稿尺寸与图象发送尺寸间的关系。

概述

### 根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

本节介绍了当放置了特殊尺寸的原稿，或未正确检测原稿尺寸时，手动指定原稿尺寸的步骤。

概述 操作

### 使用数值指定原稿扫描尺寸

要扫描非标准尺寸的原稿（如卡片或明信片），请使用数值指定原稿尺寸。

概述 操作

### 指定图象的发送尺寸

如果指定的发送尺寸大于扫描尺寸，图象将会放大。如果指定的发送尺寸小于扫描尺寸，图象将会缩小。

概述 操作

### 更改浓度和原稿类型

根据原稿更改浓度或原稿类型。

概述 操作

### 更改分辨率

更改分辨率以匹配原稿的特性，如是否有照片、文字大小与图象深浅等。

概述 操作

### 在扫描或数据输入模式下更改格式

在发送时更改发送扫描图象的文件格式（文件类型和压缩模式/压缩率）。

概述 操作

### 在网络传真模式下更改格式

在网络传真模式下更改发送扫描图象的文件格式（文件类型和压缩模式）。

概述 操作

### 更改色彩模式

更改扫描原稿色彩的方法（真彩、黑白双色或灰度）。

概述 操作

## 检查发送图象

在发送前使用“预览”检查将要发送的图象。

概述

## 保存扫描操作（程序）

将多个设置合并为一个设置进行扫描发送。

概述 操作

## 集中扫描和发送原稿

本节介绍了多画面合一、混合尺寸原稿、卡片制作和大量原稿模式功能。

### 将两页作为一页发送（多画面合一）

将多页原稿以相同的布局放置在一页纸张上，进行紧凑式复印。

概述 操作

### 扫描不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

同时扫描不同尺寸的原稿；例如，B4尺寸与A3尺寸的混合原稿。

概述 操作

### 将卡片的两面扫描到同一页（卡片制作）

将卡片的正反面复印至一页，而非不同页。

概述 操作

### 一次扫描大量原稿（大量原稿模式）

发送大量原稿时，可以将原稿分割成几套，然后通过送稿器一次装入一套。

概述 操作

## 将原稿作为独立页面扫描和发送

以下部分介绍了双页扫描和书籍分割功能。

### 将一页原稿扫描成两个独立页面（双页扫描）

连续扫描原稿的左半部分和右半部分。

概述 操作

### 按页分割手册并连续发送页面（书籍分割）

按页分割并发送鞍式装订手册的打开页面。

概述 操作

## 调节色彩和阴影

本节介绍了消除背景、对比度、锐度和颜色脱落功能。

### 消除图象中的浅色区（消除背景）

消除原稿的浅色背景区域。

概述 操作

### 发送前提高扫描原稿的对比度（对比度）

概述 操作

### 发送前增强扫描原稿的轮廓（锐度）

概述 操作

### 发送前从扫描原稿去除色彩（颜色脱落）

概述 操作

## 扫描原稿

本节介绍了边缘消除、慢扫描模式、空白页跳过和原稿计数功能。

### 消除图象的外围阴影（边缘消除）

消除扫描较厚的原稿或书籍时图象上产生的阴影。

概述 操作

### 扫描薄原稿（慢扫描模式）

使用送稿器扫描薄原稿。

概述 操作

### 发送时删除空白页（空白页跳过）

原稿中带有空白页时，使用该功能可在发送时自定检测并删除空白页。

概述 操作

### 发送前检查扫描的原稿页数（原稿计数）

发送前计算并显示扫描的原稿页数。

概述 操作

## 特殊功能

本节介绍网络传真发件人地址发送、处理报告和定时发送功能。

### 添加发件人信息至传真（网络传真发件人地址发送）

将发件人信息（如日期和发件人名称）添加到每个发送传真页的顶部。

概述

### 为处理报告更改打印设置（处理报告）

机器会自动打印出处理报告，以提醒您网络传真发送失败或广播发送已完成。

概述 操作

### 在指定时间开始发送（定时发送）

机器会在指定的时间自动发送图象。

概述 操作

## 检查网络传真动作日志

### 打印图象发送动作报告

打印最近的图象发送动作日志（日期、收件人名称、使用时间、结果等）。

概述

### 结果栏显示的信息

概述

## 接收网络传真

### 自动接收网络传真

概述 操作

### 手动接收网络传真

如果想要立即查收传真，请手动接收。

概述

## 打印已接收数据

可以使用多种方法打印已接收数据。

### 打印密码保护传真
（已接收数据打印保留设置）

该设置可将已接收数据保存在内存中而不进行打印，用户输入密码后才能打印。

概述

### 在指定时间打印已接收数据

对于非重要打印，当打印页数较多或者不急于打印时，可以避开打印高峰时间。

概述

### 打印前检查图象

打印前在触摸屏上检查已接收数据的图象。

概述 操作

## 转发已接收数据

### 转发接收的网络传真数据（传真数据转发）

当机器因纸张或墨粉用尽不能打印时，所接收的网络传真数据将转发至其它网络传真地址。

概述 操作

### 向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

已接收数据将自动保存在计算机或服务器中。

概述 操作

### 手动转发已接收数据

手动转发已接收的网络传真。

概述 操作

## 保存已接收数据

将接收的传真保存到文件归档文件夹中。

概述 操作

## 网络传真任务

您可以在工作状况屏幕中中断或删除任务，并检查优先处理或设置。

概述

## 元数据递送的准备工作

### 元数据递送（数据输入）

本节介绍了元数据（XML文件）的递送。

概述

### 设置模式（网页版）中所需的设置

保存写入扫描过程中生成的XML文件中的各项目（元数据集）。

概述

### 使用扫描到桌面的元数据递送

概述

## 元数据递送

### 发送元数据

概述 操作

### 元数据域

本节介绍了元数据中包含的信息。

概述