操作向导 - 色彩调整

设置模式

# 色彩调整

##

以下设置与复印有关。
使用这些设置选择的默认设置适用于机器的所有功能（不仅是复印功能）。
以下设置与色彩有关。
标准色彩平衡设置
在其他模式下使用“色彩平衡”获得的色彩平衡值可保存在程序（1-48）中，并且这些数值可作为色彩平衡的初始状态设置调用和保存*。当色彩平衡中某个颜色发生变化时，如果想反复使用您所喜欢的某个颜色或者用于校正的色彩平衡设置时可以使用该功能。

*
  在其他模式下选择“色彩平衡”时显示的预设值。

返回工厂默认设置
可将保存的色彩平衡值恢复为工厂默认值（各颜色的所有色彩平衡值在8个级别中都是“0”。）
自动色彩校准
当彩色复印件中的颜色关闭时，进行自动色彩校正。机器会打印测试色块，然后扫描该测试色块，之后会自动校正颜色。
触摸［执行］键并打印测试色块后，会出现一条信息，提示您开始自动校准。将测试色块放在如下所示的原稿台上（这样页面边缘的细线会在左侧。）
Auto-Color-Calibration_1.jpg
将与测试色块具有相同尺寸的复印纸（大约五张）放在放置的测试色块上方，轻轻地关上送稿器，然后触摸［执行］键。

- 执行自动色彩校准前，检查重合校准是否正确。如果重合校准不正确，请执行“重合校准”。
- 如果执行自动色彩校准后颜色仍然关闭，再重复一次自动色彩校准可能会改善颜色。