8. 产品规格和安全信息

# 8.产品规格

8.1 规格总述

内存 | 32MB
接口类型 | 高速USB接口
适用平台 | Windows 2003/2008/XP/Vista/7（32位和34位）
电源 | AC 220V-240V；50/60Hz；3.0A
能耗 | 打印 | 600W以下
待机 | 75W以下
休眠 | 6W以下
噪音 | 打印 | 小于55dB
待机 | 小于30dB
休眠时间设定 | 默认1分钟
印刷品质保证条件 | 工作温度：10-32℃，工作湿度：20-80%相对湿度（没有结露）
产品外形（W*D*H)mm | 370*370*270mm
产品重量 | 约9kg(无硒鼓，无包装)
符合标准 | CCC认证：GB 4943, GB 9254, GB 17625.1-2003 中国能效认证，节能认证：GB 25956-2010 中国环境标志认证：HJ/T 302-2006

8.2 打印规格

打印速度(PPM) | 30/33（A4）
分辨率(dpi) | 1200*600
打印语言 | GDI
首页打印时间 | 小于8.5S
最大打印幅面 | A4
自动双面打印 | 支持
输入能力 | 多功能纸盒 | 1张
标准纸盒 | 250张
输出能力 | 面朝下 | 150张
打印介质 | 纸质 | 普通纸，厚纸，特殊用纸(OHP,明信片，标签纸，信封)
纸张大小 | A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, JIS B5, IS0 B5, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
纸张重量 | 60～200gsm
硒鼓容量（A4纸5%覆盖率） | 3000页(标准) 6000页（大容量）

##