操作向导-手动选择倍率

复印

# 手动选择倍率

##

- 使用预设倍率键
- 指定纸张尺寸
- 指定图象尺寸

使用预设倍率键
<共2步>
轻击［倍率］键。
轻击预设倍率键或键设置倍率。
完成设置后，轻击。
确认选择了适合倍率的纸张尺寸。
02014001.jpg

- 有两个设置屏幕。使用［其它倍率］键在这两个屏幕之间切换。
- 若要快速设置区域，首先用数字键指定接近所需数值的数值，然后使用进行调整。

- 预设倍率键最多可添加两个常用倍率值，分别为放大和缩小。
  - 复印设置
- 如果轻击操作面板上的［略微减少（减少3%）］键，倍率会设置为比指定值低3%。

指定纸张尺寸
<共3步>
轻击［倍率］键。
轻击［缩放］标签的［按纸张］键。
02016003.jpg
指定原稿尺寸（装入原稿的纸张尺寸）和复印尺寸（输出结果的纸张尺寸）。
完成设置后，轻击。
在预览屏幕中，确认设置是否产生需要的结果。
02016004.jpg
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。

指定图象尺寸
<共3步>
轻击［倍率］键。
轻击［缩放］标签的［按尺寸］键。
02016005.jpg
指定图象尺寸（要放大或缩小图象的尺寸）和输出尺寸（放大和缩小图象的尺寸）。
轻击图象尺寸和输出尺寸的区域，然后使用数字键输入尺寸。
完成设置后，轻击。
在预览屏幕中，确认设置是否产生需要的结果。
02016006.jpg

- 如果输入了错误的尺寸：
  轻击［C］键，然后输入正确的尺寸。
- 若要取消所有设置：
  轻击［CA］键。