操作向导 - 将两页作为一页发送

图象发送

# 将两页作为一页发送

## 多画面合一

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

- 输入收件人

轻击［其它］键，然后轻击［多画面合一］键。
图标上会显示检选标志。
完成设置后，轻击［后退］键。
要取消多画面合一设置：
轻击［多画面合一］键以清除检选标志。
轻击［原稿］键。
轻击与放置原稿方向相同的［图象方向］键。
如果设置不正确，可能无法正确发送图象。
完成设置后，轻击。
05062002.jpg
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送传真前查看图象的预览。有关详情细信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。

可在扫描结束确认屏幕中轻击［更改设置］键，以更改浓度、分辨率、扫描尺寸和发送尺寸。（不过，在扫描原稿各偶数页时，仅可更改浓度。）