操作向导-扫描文件至传真代码轮询发送的内存收件箱

传真

# 扫描文件至传真代码轮询发送的内存收件箱

##

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［内存收件箱］键。
轻击［轮询内存］标签。
轻击传真代码内存轮询收件箱的文件夹。
若要更改次数，轻击操作面板上的［更改次数］键。
如果您想在发送后从内存中清除文档，轻击［一次］键。轻击［没有限制］键，允许轮询无限制次数。
完成设置后，轻击。
选择图象设置和其它功能。
不能配置程序、定时设置、处理报告、轮询和文件归档。
轻击［开始］键。
轻击［预览］键以在发送传真前检查图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。
原稿扫描开始。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
- 在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。
  重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。