操作向导 - 打印乱码

故障处理

# 打印乱码

##

如果使用本向导上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色从橙色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---

您的计算机或机器是否处于不稳定状态？

请取消打印，重新启动计算机和机器，并再次尝试打印。
如果您计算机的内存或硬盘上只有少量的可用空间，或者机器上缓冲了太多任务并且只剩余少量的可用空间，打印的文本就有可能变为乱码。
要取消打印
Windows：双击任务栏右下方的打印机图标，然后单击［打印机］菜单中的“取消所有文档”（或“清除打印文件”）。
Macintosh：双击打印机列表中机器的名称，选择想要删除的任务，然后删除。
（在Mac OS 9.0至9.2.2中，双击桌面上的打印机图标，选择想要删除的任务，然后删除。）
在机器上：轻击操作面板上的工作状况显示，轻击［打印］标签切换屏幕，然后轻击您想要删除的打印任务的键，再轻击［中断／删除］键。将显示确认取消的信息。轻击［取消］键。
如果重新启动后某些打印的字符仍出现乱码，请让管理员在设置模式下延长［I/O超时］的超时设置。
“设置模式”→［打印机设置］→［接口设置］→［I/O超时］
如果采取了上述措施后仍打印乱码，请卸载并重新安装打印驱动程序。