操作向导-扫描不同尺寸的原稿

复印

# 复印不同尺寸的原稿

## 混合尺寸原稿

该功能可同时复印不同尺寸的原稿，即使当B4尺寸与A3尺寸的原稿混合在一起时。
扫描原稿时，机器自动检测每份原稿的尺寸，并使用适合于各自尺寸的纸张。
混合尺寸原稿与自动倍率选择功能同时使用时，将根据所选纸张尺寸分别调整每张原稿倍率，以便以相同尺寸的纸张打印。
FC_MIXFEEDORIGINALS.jpg
当混合尺寸原稿与自动倍率选择功能同时使用时
（选择了自动倍率选择和A3纸）
FC_MIXFEEDORIGINALS2.jpg
混合尺寸原稿的设置共有两种。

等宽 | 非等宽
--- | ---

此设置用于尺寸不同却有长度相同的边的原稿。
将原稿插入送稿器托盘中时，使长度相同的边在左侧对齐。

- A3和A4
- B4和B5
- A4R和A5
- 11 x 17和8-1/2 x 11
- 8-1/2 x 14和8-1/2 x 11R
- 8-1/2 x 14和5-1/2 x 8-1/2
- 8-1/2 x 13和8-1/2 x 11R
- 8-1/2 x 13和5-1/2 x 8-1/2
- 8-1/2 x 11R和5-1/2 x 8-1/2

此设置用于尺寸不同且没有长度相同的边的原稿。此设置只可用于以下尺寸组合：

- A3和B4
- A3和B5
- B4和A4
- A4和B5
- B4和A4R
- B4和A5
- B5和A4R
- B5和A5
- 11 x 17和8-1/2 x 14
- 11 x 17和8-1/2 x 13
- 11 x 17和5-1/2 x 8-1/2

必须在扫描原稿前指定混合尺寸原稿。

- 选择［非等宽］时，无法使用装订功能。
- 混合尺寸原稿功能不可用于复印尺寸相同但放置方向不同的原稿（A4和A4R等）。

“设置模式”下［系统设置］→［设备设置］→［原稿输送模式］
选择该设置始终可扫描混合尺寸的原稿。