操作向导-消除外围阴影进行复印

复印

# 消除图象的外围阴影

## 边缘消除

边缘消除功能用于消除复印较厚原稿或书籍时复印件边缘出现的阴影。
如果使用边缘消除的同时使用了倍率设置，则边缘消除宽度将根据所选倍率改变。本功能会消除图象上可能会形成阴影的部分，但不会检测阴影，仅可消除阴影。
复印较厚书籍时
FC_ERASE_1.jpg

未使用边缘消除功能 | 使用边缘消除功能
--- | ---
FC_ERASE_2.jpg | FC_ERASE_3.jpg

边缘消除模式
FC_ERASE_4.jpg
如果使用边缘消除的同时使用了倍率设置，则边缘消除宽度将根据所选倍率改变。
如果边缘消除宽度设置为20mm，并且图象缩小至50%，那么边缘消除宽度将为10mm。
若要更改默认的边缘消除宽度设置：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［边缘消除宽度调整］。
工厂默认设置是10mm。默认边位移动可设置为0mm至20mm。工厂默认设置是10mm。变更的设置也会应用到设置模式选项中的［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［边缘消除宽度调整］。