操作手册 - 安全设置

设置模式

# 安全设置

##

下面是设置模式项目、工厂默认设置和每个项目限制的清单。
根据机器规格及所安装外围设备的不同，一些设置可能无法使用。
U:一般用户；A:系统管理员／管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 安全设置

| 密码变更

-

否

是

| 端口控制

否

是

| 服务器端口

否

是

| HTTP

启用

否

是

| 端口编号

80

否

是

| HTTPS

启用

否

是

| 端口编号

443

否

是

| FTP打印

启用

否

是

| 端口编号

21

否

是

| Raw打印

启用

否

是

| 端口编号

9100

否

是

| LPD

启用

否

是

| 端口编号

515

否

是

| IPP

启用

否

是

| 端口编号

631

否

是

| IPP-SSL

禁用

否

是

| 端口编号

443

否

是

| 串联输出接收

启用

否

是

| 端口编号

50001

否

是

| 遥控操作面板

启用

否

是

| 端口编号

5900

否

是

| SNMPD

启用

否

是

| TELNET

启用

否

是

| NBT/WINS

禁用

否

是

| JCP

禁用

否

是

| RARP

禁用

否

是

| SMTP

启用

否

是

| WSD

启用

否

是

| USB设备扩充*1

启用

否

是

| Sharp OSA（扩充平台）

否

是

| HTTP

启用

否

是

| 端口编号

10080

否

是

| HTTPS

启用

否

是

| 端口编号

10443

否

是

| 客户端端口

否

是

| HTTP

启用

否

是

| HTTPS

启用

否

是

| FTP

启用

否

是

| FTPS

启用

否

是

| SMTP

启用

否

是

| SMTP-SSL

启用

否

是

| POP3

启用

否

是

| POP3-SSL

启用

否

是

| SNMP-TRAP

启用

否

是

| 提示任务完成

启用

否

是

| LDAP

启用

否

是

| LDAP-SSL

启用

否

是

| SMB/WINS

启用

否

是

| SNTP

启用

否

是

| mDNS

启用

否

是

| 串联输出发送

启用

否

是

| 数据备份（发送）

启用

否

是

| 过滤设置

禁用

否

是

| IP地址过滤设置

否

是

| 过滤模式

允许

否

是

| 过滤地址1至4

否

是

| 开始IP地址

0.0.0.0

否

是

| 结束IP地址

0.0.0.0

否

是

| MAC地址过滤设置

否

是

| 过滤地址1至10

0

否

是

| SSL设置

否

是

| 服务器端口

否

是

| HTTPS

启用

否

是

| IPP-SSL

禁用

否

是

| 访问设备网页时重定向HTTP至HTTPS

禁用

否

是

| 客户端端口

否

是

| HTTPS

启用

否

是

| FTPS

启用

否

是

| SMTP-SSL

启用

否

是

| POP3-SSL

启用

否

是

| LDAP-SSL

启用

否

是

| 暗码强度

低

否

是

| 证书信息

-

否

是

| 删除证书

禁用

否

是

| 制作证书签名请求（CSR）

-

否

是

| 导出证书和密钥

-

否

是

| IEEE802.1X设置

否

是

| IEEE802.1X认证

禁用

否

是

| EAP认证方法

EAP-TLS

否

是

| EAP用户名

-

否

是

| 密码

-

否

是

| 服务器认证

启用

否

是

| EAP超时

10秒

否

是

| EAP重试次数

3次

否

是

| 证书信息

-

否

是

| IPsec设置

否

| IPsec设置

禁用

否

是

| IKEv1设置

否

| 预设共享键

-

否

是

| SA有效时间（时间）

28800秒

否

是

| SA有效时间（大小）

28800 KB (10 mm)

否

是

| IKE有效时间

30秒

否

是

| IPsec规则

-

否

是

| 隐藏方案打印

否

是

| 默认设置

| 隐藏方案打印设置

标准

否

是

| 打印颜色

黑色

否

是

| 浓度

标准

否

是

| 字体尺寸

48点

否

是

| 角度

0度

否

是

| 字体样式

标准

否

是

| 掩饰方案

方案1

否

是

| 打印方法

正

否

是

| 打印内容设置

否

是

| 预设文字

禁止复印

否

是

| 预设文字

开

否

是

| 机器编号

禁用

否

是

| 帐号任务ID

禁用

否

是

| 登录名／用户编号

禁用

否

是

| 管理编号

禁用

否

是

| 日期／时间

禁用

否

是

| 禁止直接输入

禁用

否

是

| 对比度

否

是

| 黑色

5

否

是

| 洋红色

5

否

是

| 青色

5

否

是

| 自定义文字创建

-

否

是

| 跟踪信息打印

-

否

是

| 跟踪信息打印设置

禁用

否

是

| 打印信息

否

是

| 机器编号

启用

否

是

| 文字

禁用

否

是

| 帐号任务ID

启用

否

是

| 登录名／用户编号

启用

否

是

| 日期／时间

启用

否

是

| 打印颜色

黑色

否

是

| 打印位置

否

是

| 垂直位置

否

是

| 纸张上侧打印

禁用

否

是

| 纸张下侧打印

启用

否

是

| 水平位置

否

是

| 纸张左侧打印

启用

否

是

| 纸张右侧打印

禁用

否

是

| 选择要打印的任务

否

是

| 复印

启用

否

是

| 打印

启用

否

是

| 打印（文件归档）

启用

否

是

| 网络传真接收*3

启用

否

是

| 传真接收*4

启用

否

是

| 清单打印

启用

否

是

| 初始化个人数据／机器中的数据

-

否

是

*1 启用应用程序通信组件和外部帐户组件产品序列号时显示。
*2 启用网络扫描功能时显示。
*3 启用网络传真功能时显示。
*4 启用传真功能时显示。