操作向导 - 网络扫描仪的使用

图象发送

# 网络扫描仪的使用

##

网络扫描仪可用于从机器扫描的原稿数据创建图象文件，及通过网络将文件发送至计算机、FTP服务器或其它收件人。如有必要，可以使用计算机上符合TWAIN协议的应用程序扫描原稿。
网络扫描功能提供以下扫描模式。

- 扫描模式
- 网络传真模式
- 数据输入模式

扫描模式
机器的扫描功能会根据收件人的说明如下所述发送扫描的原稿。

- 扫描到E-mail
  将扫描文件附加到E-mail并发送。

- 扫描到FTP
  将扫描文件发送至指定的FTP服务器文件夹。
  当发送文件时，可以发送E-mail到预先保存的E-mail地址中，通知收件人文件位置。

- 扫描到桌面
  将扫描文件发送至您计算机上的指定文件夹。
  要使用扫描到桌面，必须从机器附带的“Sharpdesk／网络扫描仪工具”CD-ROM中安装软件。有关软件的系统要求，请参阅CD-ROM上的手册（PDF格式）或自述文件。有关安装软件的步骤，请参阅“Sharpdesk安装向导”

- 扫描到网络文件夹
  将扫描文件发送至与机器相同网络上的某台Windows计算机的共享文件夹。
  当发送文件时，可以发送E-mail到预先保存的E-mail地址中，通知收件人文件位置。

有关操作步骤，请参阅“在扫描模式下发送图象”。
网络传真模式
可以将扫描文件作为网络传真发送。如有必要，可以接收网络传真。
本机器支持直连SMTP，让您在不使用邮件服务器的情况下在公司内直接发送网络传真。
要使用网络传真功能，必须安装网络传真扩充组件。
有关操作步骤，请参阅“在网络传真模式下发送传真”。
数据输入模式
在数据输入模式下，使用触摸屏输入的信息或机器自动生成的信息可通过XML格式的元数据文件发送至FTP服务器上的目录或计算机上的应用程序。
必须安装应用程序扩充组件才能使用元数据递送功能。
应用程序扩充组件可结合网络扫描仪给扫描的图象文件附加一个元数据文件。
元数据是文件相关信息，如文件是如何处理的，以及与其它对象之间的关系。
有关操作步骤，请参阅“发送元数据”。