操作向导-将标题复印到标签纸上

复印

# 将标题复印到标签纸上

## 标签复印

< 共步>
轻击［其它］键，然后轻击［标签复印］键。
轻击［开］键。
设置图象移位宽度（标签宽度）。

- 轻击表示图象移位宽度的数值显示，然后使用数字键输入移位宽度。
- 若要快速设置区域，首先用数字键指定接近所需数值的数值，然后使用进行调整。

02036001.jpg
完成设置后，依次轻击和［后退］键。
若要取消标签复印设置：
轻击［关］键。
装入标签纸。
使用手送纸盒时，将纸张打印面朝下放入纸盒。
装入纸张，使带有标签的一边最后进入机器。
将标签纸装入手送纸盒后，按“使用手送纸盒复印”中的说明配置手送纸盒设置。
PAPER-SET-BYPASS_TAB.jpg
标签纸的宽度最大可为A4宽度（210mm）加上20mm。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
10key_panel.jpg
若要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定复印份数。