操作向导 - 机器无法开始接收传真

故障处理

# 机器无法开始接收传真

##

如果使用本向导上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色从橙色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---
是否在设置模式中将接收模式设置为［手动接收］？ | 请将接收模式设置为［自动接收］。 当将接收模式设为［手动接收］时，机器不会自动接收传真。 “设置模式”→［系统设置］→［传真数据接收／转发］→［传真设置］→［接收设置］
机器的可用内存是否过小？ | 请增大可用内存。 请打印通过机密接收的传真和其它有密码保护的数据，或者删除保存在内存收件箱中的数据，便可增大可用内存。