操作手册 - 各种设置

设置模式

# 各种设置

##

下面将介绍文件归档设置。
轻击［文件归档设置］键以配置设置。
常规
默认模式设置
指定保存文件时是选择共享模式还是机密模式作为默认模式。
选择［机密模式］时，文件信息屏幕中的［机密］检选框设为。
整理模式设置
选择在主文件夹、用户文件夹和临时保存文件夹中保存文件的显示顺序。从下列设置中选择一种：

- 文件名
- 用户名
- 日期

管理员认证设置
对于设有密码的文件和用户文件夹，此设置允许通过输入管理员密码来取代密码，进而访问文件或文件夹。
还可以在需要时更改预设倍率。
删除所有临时保存文件
删除临时保存文件夹中除受保护文件外的所有文件。
删除
轻击此键，立即开始删除所有文件。
开机时删除所有临时保存文件。（受保护文件除外）
此功能用于［电源］按钮处于“打开”位置时，自动删除临时保存文件夹中所有文件（受保护文件除外）。
图象方向
更改图象方向。
默认色彩模式设置
当使用扫描到硬盘时，可设置黑白和彩色模式的默认设置。
可以配置以下设置。

- 自动
- 真彩
- 双色
- 灰度
- 黑白双色

当选择［双色］时，可以选择以下设置。

- ［红色系->指定色］：将红色系转化成指定的颜色。
- ［黑色以外->指定色］：将非黑色转化成指定的颜色。

默认浓度设置
用于配置文件归档模式中的默认浓度设置。
选择［自动］或［手动］。
如果您选择了［手动］，浓度可设置为5个等级中的一个。
默认原稿图象类型
请先选择原稿类型，以启用适合原稿的分辨率进行扫描。
可以配置以下设置。

- 文字／打印照片
- 文字／照片
- 文字
- 照片
- 打印照片
- 地图

浓度设置为［自动］时，不能选择默认的原稿类型。
初始分辨率设置
可以选择以下分辨率的一种作为发送的默认分辨率。

- 100×100dpi
- 150×150dpi
- 200×200dpi
- 300×300dpi
- 400×400dpi
- 600×600dpi

扫描完成声音
调整扫描结束时发出的“哔”声的音量。也可以将“哔”声关闭。
默认输出托盘
选择打印通过扫描到硬盘所保存文件时的默认输出托盘。
机器配置不同，所显示的项目也会不同。
再次打印时禁用文字/印戳功能
获取并打印保存的文件时，禁用文字/印戳功能。
此功能可防止源数据与输出数据和其它数据之间的数据不一致。
批量打印设置
通过批量打印功能打印文件时，此设置用于禁止在用户选择屏幕中选择［所有用户］键和［未知用户名］键。
边缘消除宽度调整
设置边缘消除功能的默认消除宽度。
可以将边缘和中央消除宽度设置为0 mm至25 mm，增量为3 mm。
卡片制作设置
用于为卡片制作功能设置默认原稿尺寸。
可以将原稿的X（横）向和Y（纵）向设置为25 mm至216 mm，增量为3 mm。
适合保存大小
始终在卡片制作屏幕上显示［适合保存大小］键。
扫描到外部记忆体设备设置
默认色彩模式设置
自动、真彩、灰度、黑白双色
初始文件格式设置
您可以设置在外部记忆体设备中保存的初始文件格式。
文件类型
PDF、PDF/A、TIFF、JPEG*1、压缩PDF*2, 5、压缩PDF（超精细）*2、5、压缩PDF/A*4、压缩PDF/A（超精细）*4、暗码PDF、暗码／压缩PDF*3、5、暗码／压缩PDF（超精细）*3、5、XPS
*1 当选择了［黑白］时，格式为［TIFF］。
*2 选择［黑白］时，格式为［PDF］。
*3 选择［黑白］时，格式为［暗码PDF］。
*4 选择［黑白］时，格式为［PDF/A］。
*5 安装扫描功能扩充组件时
黑白
压缩：无压缩、MH（G3）、MMR（G4）
彩色／灰度
压缩率：低、中、高、黑字增强
每页归档为一个文件
当扫描多页文件时，每个扫描的页面生成一个独立的文件。
启用此设置时，可指定每个文件的页数。
当文件类型选择［JPEG］时，则无法选择［每页归档为一个文件］。
页数
可为每个文件指定任意的页数。
默认原稿图象类型
请先选择原稿类型，以启用适合原稿的分辨率进行扫描。
可以配置以下设置。

- 文字／打印照片
- 文字／照片
- 文字
- 打印照片
- 地图

浓度设置为［自动］时，不能选择默认的原稿类型。
初始分辨率设置
可以选择以下分辨率的一种作为发送的默认分辨率。

- 100×100dpi
- 150×150dpi
- 200×200dpi
- 300×300dpi
- 400×400dpi
- 600×600dpi

禁用保存到外部记忆体设备
禁用保存到外部记忆体设备。
计算机浏览的PDF格式默认设置
您可以设置每个任务执行期间创建的公共PDF的初始文件格式。
压缩率
低、中、高
每个任务执行期间的设置
当执行复印、打印、扫描、网络传真、传真或保存的扫描数据时，可以指定创建公共PDF并设置公共PDF的分辨率。
文件输出选项
可按保存文件的操作类型和模式允许或禁止使用保存的文件。
根据添加在机器上的功能的不同，显示的项目也不同。

项目 | 描述
--- | ---
打印 | 为每种模式选择是否允许打印保存的文件。
扫描发送 | 为每种模式选择是否允许扫描发送保存的文件。
网络传真发送（包括PC-I-FAX） | 为每种模式选择是否允许通过网络传真来发送保存的文件。
传真发送（包括PC-FAX） | 为每种模式选择是否允许通过传真来发送保存的文件。