操作手册 - 应用程序设置

设置模式

# 应用程序设置

##

下面是设置模式项目、工厂默认设置和每个项目限制的清单。
根据机器规格及所安装外围设备的不同，一些设置可能无法使用。
U: 一般用户；A: 系统管理员／管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 文字／图象打印

| 文字/图象打印

-

是

是

| 印戳文字设置

-

是

是

| 自定义印戳

-

否

是

| 自定义水印

-

否

是

| 网络扫描仪设置

-

是

是

| 主题名设置

-

是

是

| 文件名设置

-

是

是

| 正文设置

-

是

是

| 管理员设置

否

是

| 高级设置

否

是

| 禁止选择回复收件人

禁用

否

是

| 文件命名

否

是

| 默认主题

图象扫描自：（名称）

否

是

| 自动将任务信息添加到邮件正文

启用

否

是

| 邮件正文自动添加页脚

禁用

否

是

| 邮件页脚创建

-

否

是

| 网络传真设置

否

是

| 接收设置

否

是

| 网络传真接收

启用

否

是

| POP3服务器

-

否

是

| 端口编号

110

否

是

| POP认证

禁用

否

是

| 用户名

-

否

是

| 密码

-

否

是

| 密码变更

禁用

否

是

| POP3通信超时

60秒

否

是

| 接收确认间隔设置

5分

否

是

| 启用SSL

禁用

否

是

| 连接测试

-

否

是

| 默认设置

否

是

| 设置网络传真发件人名称

否

是

| 发件人地址

-

否

是

| 直连SMTP设置

否

是

| 端口编号（接收）

25

否

是

| 超时

300秒

否

是

| 端口编号（发送）

25

否

是

| 超时

300秒

否

是

| 邮件转发表设置

-

是

是

| 发件人编号／地址创建

-

是

是

| 管理员设置

否

是

| 邮件转发表设置

否

是

| 邮件转发表

禁用

否

是

| 转发表禁止创建

禁用

否

是

| 转发表禁止变更／删除

禁用

否

是

| 禁止变更转发条件

禁用

否

是

| 打印风格设置

错误时打印

否

是

| 文件名设置

否

是

| 字符预设

-

否

是

| 文件命名

-

否

是

| 文件管理功能

否

是

| 转发收件人设置（发送数据）

否

是

| 转发发送数据

禁用

否

是

| 文件格式

TIFF（多）

否

是

| 转发收件人设置（已接收数据）

否

是

| 转发已接收数据

禁用

否

是

| 文件格式

TIFF（多）

否

是

| 元数据设置

否

是

| 元数据输入

否

是

| 元数据递送

禁用

否

是

| 元数据集清单

-

否

是

| 外部应用程序设置

| 标准应用程序设置

-

否

是

| 接收应用程序设置

-

否

是

| 外部帐号应用程序设置

否

是

| 外部审核控制

禁用

否

是

| 网络浏览器设置*

否

是

| 如何处理Cookie

提醒我

否

是

| 禁用URL输入

禁用

否

是

| 禁用对常用操作的附加编辑

禁用

否

是

| 禁止创建编辑主页

禁用

否

是

| 禁用显示历史记录

禁用

否

是

| 使用代理服务器

禁用

否

是

| 总是显示代理认证对话框

禁用

否

是

| USB驱动程序设置

否

是

| 外部键盘

使用内部驱动程序

否

是

| 智能卡读写器

使用内部驱动程序

否

是

| USB记忆体

使用内部驱动程序

否

是

| 暗码强度

无

否

是

| E-MAIL打印设置

否

是

| E-MAIL打印设置

否

是

| E-mail打印

禁用

否

是

| POP3服务器

-

否

是

| 端口编号

110

否

是

| POP认证

禁用

否

是

| 用户名

-

否

是

| 密码

-

否

是

| 轮询间隔

5分

否

是

| 启用SSL

禁用

否

是

| 连接测试

-

否

是

| 从MFP进行打印的设置（FTP）

-

否

是

| 从MFP进行打印的设置（SMB）

-

否

是

| 从PC进行打印的设置

否

是

| FTP打印

启用

否

是

| 端口编号

21

否

是

| 使用标语

禁用

否

是

| 色彩配置设置

否

是

| 自定义CMYK仿真配置

-

否

是

| 自定义输入配置

-

否

是

| 自定义输出配置

-

否

是

* 安装了网络浏览扩充组件时