操作向导-使用两台机器缩短复印时间

复印

# 使用两台机器缩短复印时间

## 串联复印

该功能可在连接到网络的两台机器之间半对半分享复印任务，从而缩短复印时间。
主机和从机
主机仅执行扫描，创建在主机中的从机仅执行打印而不扫描原稿。
FC_TANDEM.jpg

- 要使用此功能，必须有两台机器连接至您的网络。
- 即使网络中连接了数台机器，此功能也只能使另一台机器分担任务。
- 若要使用串联复印功能，请在“设置模式”下选择［串联连接设置］。
- 若要配置串联连接设置，请在主机中创建从机的IP地址信息。有关端口编号，最好使用初始设置（50001）。除非您在进行此设置时遇到困难，否则不要改变端口编号。应当由您的网络管理员对串联设置进行配置。如果主机和从机更换角色，则在从机中配置主机的IP地址信息。两台机器可以使用相同的端口编号。
- 在这种情况下：
  鞍式装订分页器安装在主机中，而不安装在从机中。
  - 指定未装订的复印件时会启用串联复印。
  - 指定装订的复印件时会禁用串联复印。
- 如图所示，如果使用主机提供的而在从机中未提供的功能启用串联复印，将显示一条信息。
- 如果机器中的纸张已用完
  如果主机或从机中的纸张已用完，纸张用完的机器将保留任务，而仍有纸张的机器将继续执行任务。待在纸张用完的机器中加入了纸张后，任务将恢复。
- 如果指定了用户认证
  - 在主机中指定了用户认证时会启用串联复印。
  - 在从机中指定了用户认证但主机中未指定时会禁用串联复印。

若要使用串联复印：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［设备设置］→［串联连接设置］。