操作向导-消除外围阴影进行复印

复印

# 消除图象的外围阴影

## 边缘消除

< 共步>
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［边缘消除］键。
轻击要消除边缘的检选框，然后指定边缘消除位置。
确认选择的检选框设置为。
如果轻击了［外部框架］键，则［上］、［下］、［左］和［右］检选框设置为。
如果轻击了［指定框架+中心］键，则所有检选框会设置为。
02024001.jpg
当消除正面上、下、左和右中一到三个的边缘以扫描双面原稿时，指定背面上的边缘消除设置。

- 如果［背面的反向消除位置］检选框设置为，则与正面上的消除边缘位置相反的边缘也会被消除。
- 如果［背面的反向消除位置］检选框设置为，则与正面上位置相同的边缘也会被消除。

指定边缘消除宽度。

- 轻击正面或反面上表示边位移动面积的数值显示，然后使用数字键输入面积。
- 若要快速设置区域，首先用数字键指定接近所需数值的数值，然后使用进行调整。

完成设置后，依次轻击和［后退］键。
若要取消边缘消除设置：
轻击［清除］键。
在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
10key_panel.jpg
若要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定复印份数。