操作向导-使用原稿台发送

传真

# 使用原稿台发送

##

< 共步>
将原稿置于原稿台上。

- 原稿台

当传真大量原稿时，从第一页开始按顺序逐页扫描。
指定收件人传真号码。

- 输入收件人

如果您有另一页需要扫描，则换页后轻击［开始］键。
重复上述步骤，直至扫描完所有原稿。
如果一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
轻击［读取完成］键。
机器会发出“哔”声。
打开送稿器，并取出原稿。
04035002.jpg
若要取消扫描：
在轻击［读取完成］键之前轻击［取消扫描］键。

- 当扫描完成时，屏幕上会显示“任务已保存。”及相应的任务管理编号。
  该编号可用于在处理报告或图象发送动作报告中查找工作。
  - 打印图象发送动作报告
- 如果在显示确认屏幕后一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
- 如果需要，可轻击［更改设置］键更改各扫描原稿的浓度、分辨率、扫描尺寸与发送尺寸。不过，在其它中选择了“多画面合一”或“卡片制作”时，扫描偶数页的原稿页面时只可以更改浓度。