操作向导-鞍式装订分页器

所有模式通用的操作

# 鞍式装订分页器

##

- 更换装订针盒（装订分页器组件）
- 更换装订针盒（鞍式装订组件）

更换装订针盒（装订分页器组件）
<共8步>
打开前盖板。
S-finisher-cover_open.jpg
拉动杠杆时，将鞍式装订分页器滑到左侧直到停止。
轻轻拉出装订分页器，直至其停住。
S-finisher_staple-holder_pull.jpg
将装订盒释放杆向下压，然后取出装订盒。
将装订盒拉出到右侧。
S-finisher_staple-case_out.jpg
从装订盒中取出空的装订针盒。
Finisher-staple_out.jpg
如图所示，将新的装订针盒插入装订盒。
将装订针盒推入直至其卡到位。
Finisher-staple_set.jpg
将装订盒放回原位。
将装订盒推入直至其卡到位。
S-finisher_staple-case_insert.jpg
推回鞍式装订分页器并将其固定到机器。
轻轻地将装订分页器滑动回右侧直到其锁定到原位。
S-finisher_staple-holder_push.jpg
关闭前盖板。
S-finisher-cover_close.jpg
应在装订整理功能下进行校验复印，以确保能正确装订。
更换装订针盒（鞍式装订组件）
开始该步骤前，从鞍式装订分页器的输出托盘取出所有输出件。不要将取出的输出件重新放回输出托盘。
<共4步>
打开侧盖板。
S-finisher-cover_open_2.jpg
拆下空的装订针盒。
S-finisher_staple-unit_move_2.jpg
装入新的装订针盒。
从装订针盒拆下盖板，然后安装各装订针盒。
S-finisher_staple-unit_insert_2.jpg
关闭侧盖板。
S-finisher-cover_close_2.jpg