操作向导-发送大量页数

传真

# 发送大量页数

## 大量原稿模式

< 共步>
请将原稿放在送稿器的送稿器托盘上。
送稿器托盘中可放置大量原稿。原稿叠放的高度不得超过托盘上的标志线。
原稿也可以放在原稿台上。

- 送稿器

original-set_guide(RSPF).jpg
输入收件人传真号码。

- 输入收件人

轻击［大量原稿模式］键。
图标上会显示检选标志。
若要取消大量原稿模式设置：
轻击［大量原稿模式］键清除检选标志。
轻击［开始］键扫描第一套。
轻击［预览］键以在发送传真前确认图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。
放置下一套原稿并轻击［开始］键。
若要取消扫描原稿：
轻击［停止］键。
轻击［读取完成］键。

- 如果在显示确认屏幕后一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
- 轻击［更改设置］键更改各扫描原稿的浓度、分辨率、扫描尺寸与发送尺寸。不过，在“其它”下同时选择了大量原稿模式和“2合1”时，扫描偶数页的原稿页面时只可以更改浓度。