操作向导 - 发送相同的图象至多个收件人

图象发送

# 发送相同的图象至多个收件人

## 广播发送

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定所有收件人。

- 输入收件人

- 不能用于广播发送的快捷键呈灰色，不能选择。
- 如果在广播发送模式下指定一个扫描到FTP或网络文件夹地址，则不会进行超链接E-mail发送。

- 要切换递送类型（收件人／抄送／Bcc），轻击。
- 如果在“设置模式”下启用了［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［广播须按下一地址键］，在指定下一收件人之前请轻击。
- 如果想将同一图象（黑白双色）作为要发送到所有收件人的传真地址，轻击操作面板上的［发送与传真地址相同的图象］键。
- 如果想发送与发送至传真地址/（网络地址）相同的图像（黑白双色）至所有收件人，轻击操作面板上的［发送与网络传真地址相同的图象］键。

轻击操作面板上的［确认地址］键。
确认收件人。
要取消指定的收件人：
轻击想要取消的收件人的按键以取消选择。
05032002.jpg
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送传真前查看图象的预览。有关详细信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示发送已结束。