操作手册 - 默认设置

设置模式

# 条件设置

##

您可以配置与打印功能相关的设置。
打印机条件设置如下所述。
禁止打印注意页
禁止打印注意页。
禁止打印测试页
禁止打印测试页。
启用此设置时，不能使用“设置模式”中的［系统设置］→［清单打印（用户）］→［打印机测试页］来打印测试页。
A4/LETTER自动更换
当打印LETTER尺寸的图象时，如果未装入LETTER尺寸的纸张，此设置允许您使用A4尺寸的纸张进行打印。
打印密度水平
这样会将彩色图象和黑白图象的打印密度变浅或变深。打印密度可被调整为五个等级。
CMYK浓度调整
用于调整青色（C）、洋红色（M）、黄色（Y）和黑色（BK）的浓度。各颜色的浓度可被调整为17个等级。
手送纸盒设置
手送纸盒中启用所检测的纸张尺寸
当为某个打印任务指定的纸张尺寸与手送纸盒中插入的纸张尺寸不同时，此功能禁止打印。
手送纸盒中启用所选择的纸张类型
当为某个打印任务指定的纸张类型与手送纸盒中插入的纸张类型不同时，此功能禁止打印。
自动选择纸张时禁止选择手送纸盒
当将纸张类型选择为［自动］时，能够将手送纸盒排除在能够选择的纸盒之外。如果经常在手送纸盒中装入特殊纸张，那么建议您使用此功能。
打印缓冲池
启用此功能时，机器接收到的打印任务会在工作状况屏幕的缓冲池中显示出来。任务经过机器分析后就被移至任务池中。还未经过机器分析的多个任务就会出现在缓冲池中。
禁用此功能时，机器接收到的打印任务不会在缓冲池中显示，而直接在任务队列中显示出来。但是，当打印暗码PDF任务时，任务将出现在缓冲池中。
禁止USB记忆体直接打印
禁止在USB记忆体设备中直接打印文件。
禁止网络文件夹直接打印
禁止从网络文件夹直接打印。
打印时禁用发送
打印期间禁用图象发送功能。