操作向导 - 不能装订（包括鞍式装订）

故障处理

# 不能进行装订（包括鞍式装订）

##

检查点 | 解决方案
--- | ---
是否出现信息提示您检查装订组件？ | 请取出卡针。 - “故障处理”中的“清除卡针”
是否出现信息提示您添加装订针？ | 请更换装订针盒。 不要忘记更换装订针盒。 - “故障处理”中的“清除卡针”
是否混入了宽度不同的纸张？ | 要实现不同尺寸混合装订，请使用相同宽度的纸张并选择［等宽］设置。 将不同宽度的页面混在一起时，不可以装订。复印时，请在［其它］中为［混合尺寸原稿］选择［等宽］。
纸张数量是否超过了一次可以装订的纸张页数？ | 有关可装订的最多纸张数，请参阅快速上手向导中的“规格”。
打印任务中是否包含了不能装订的纸张尺寸？ | 有关可装订的纸张尺寸，请参阅快速上手向导中的“规格”。

您是否将打印驱动程序中所选纸盒的纸张类型设置成了不能装订的纸张类型？

请检查机器的纸张类型设置，并选择装有可装订*纸张的纸盒。请在打印机属性窗口的［选纸］标签上的［纸张选择］中单击［详细信息］按钮，然后检查每个纸盒的纸张类型设置。

*
  不能在标签页、标签纸、投影胶片或信封上进行装订。此外，如果用户类型中选择了“禁止装订”功能，那么机器也将无法装订。

此功能是否被管理员禁用？ | 请向管理员确认。 某些功能可能已在设置模式中禁用。