操作向导 - 清除卡纸

故障处理

# 清除卡纸

##

发生卡纸时，触摸屏上会显示“发生卡纸。”这条信息并且机器会停止打印和扫描。在这种情况下，请轻击触摸屏上的［检查如何清除卡纸］键。
轻击此键后，会出现清除卡纸的指示说明。请按说明进行操作。
如下所示，标志将闪烁以指示可能发生卡纸的大致位置。
0801001.jpg
卡纸位置
定影组件高温。清除卡纸时请注意不要烫伤自己。
FUSING_UNIT.jpg

- 清除卡纸时，不要触摸或损坏转印带。
- 请小心将卡纸拉出，不要撕破纸张。
- 卡纸也可能会发生在机器的内部。请仔细检查并清除卡纸。
- 请仔细检查并清除卡纸。如果卡纸被撕破，必须清除机器中所有碎纸片。
- 未清除显示信息时，无法恢复打印和扫描。
- 如果卡纸被清除后信息也未被清除，则可能是如下的原因。请再次检查。
  - 卡纸未被正确清除。
  - 机器中残留了碎纸。
  - 清除卡纸时打开或移动的盖板或组件未恢复到原位置。