操作向导-在复印件中插入插页

复印

# 在复印件中插入纸张

## 封面／插入纸张

< 共步>
将原稿置于送稿器托盘中，然后轻击［预览］键。

- 送稿器

轻击［其它］键，然后轻击［封面/插入纸张］键。
轻击［插入类型A］键，然后轻击［变更］键。
插入类型B设置与插入类型A设置相同。
02031001.jpg
仅插入插入纸张A时，轻击［不复印］键。
仅对插入纸张A进行复印时，轻击［单面］或［双面复印］键。
若要更改插入纸张：
轻击［纸盒］键，选择装入插入纸张的纸盒。
02031002.jpg
在插入纸张的双面上进行复印时，无法使用标签页、投影胶片或标签纸作为插入纸张。如果不在上面复印，则可插入标签纸。
完成设置后，轻击。
轻击插页显示键。
使用数字键输入想要插入纸张的页数，然后轻击［确定］键。
插入纸张的总数显示在［确定］键上。对插入纸张数重复这些步骤。
02031004.jpg
如果输入了错误的插页数：
轻击［页面布局］键并更改页数。

- 检查、编辑和删除封页和插入纸张的页面布局

完成设置后，依次轻击和［后退］键。
若要取消插入插入纸张：
轻击［CA］键。
在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
10key_panel.jpg
若要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定复印份数。