操作向导 - 鞍式装订分页器

故障处理

# 鞍式装订分页器

##

装订分页器组件
<共8步>
打开前盖板。
S-FINISHER-COVER_OPEN2.jpg
一边拉动调节杆，一边将鞍式装订分页器滑到左侧直到其停止。
S-FINISHER_MOVE.jpg
将装订盒释放杆向下压然后取出装订盒。
将装订盒拉出到右侧。
S-FINISHER_KNOB_TURN.jpg
抬起装订盒前端的拉杆并清除卡钉。
如果前针弯曲，请清除。如果残留弯针，会再次发生卡钉。
小心不要让弯针伤到自己。
FINISHER-STAPLE-LEVER_UP.jpg
将杆返回到原来的位置。
FINISHER-STAPLE-LEVER_DOWN.jpg
重新放置装订盒。
将装订盒推入直至其卡到位。
S-FINISHER_STAPLE-CASE_INSERT.jpg
推回鞍式装订分页器，将其固定在机器上。
S-FINISHER_BACK.jpg
请关闭前盖板。
应在装订整理功能下进行校验复印，以确保能正确装订。
S-FINISHER-COVER_CLOSE2.jpg

鞍式装订组件
开始此步骤前，请从鞍式装订分页器的输出托盘中取走所有输出纸张。
请不要在输出托盘中重新放置已取走的输出纸张。
<共8步>
打开侧盖板。
S-FINISHER-COVER_OPEN_2.jpg
从装订组件中取出装订针盒。
S-FINISHER_STAPLE-UNIT_MOVE_2.jpg
锁定装订组件。
向上推装订组件直至听到“咔”一声。
S-FINISHER_STAPLE-JAM_1.jpg
按下（A）的同时向上拉旋钮（B）。
S-FINISHER_STAPLE-JAM_2.jpg
取出卡针。
小心不要让弯针伤到自己。
S-FINISHER_STAPLE-JAM_3.jpg
向下推旋钮（B）。
S-FINISHER_STAPLE-JAM_4.jpg
装入新的装订针盒。
拆下各装订针盒的盖板，然后安装装订针盒。
S-FINISHER_STAPLE-UNIT_INSERT_2.jpg
关闭侧盖板。
S-FINISHER-COVER_CLOSE2.jpg