操作向导-传真地址确认功能

传真

# 传真地址确认功能

##

该功能可在发送传真时显示收件人确认信息，以防止意外发送到错误的收件人。在设置模式中设置该选项。如果在启用了该功能时发送传真，轻击［开始］键时会显示地址确认信息。
所显示的信息因指定收件人的方法不同而不同。
启用“传真地址确认功能”时轻击［免提］键后，则无法使用数字键、快捷键、［调用搜索编号］键、［在最近发送地址中选择］键指定收件人。但是，可以通过电话发送。

- 若要在传真发送前显示收件人确认信息：
  在“设置模式”中，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［传真设置］→［默认设置］→［传真地址确认功能］。
- 若要在启用传真地址确认功能时禁用传真广播发送：
  在“设置模式”中，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［传真设置］→［发送设置］→［禁用传真广播］。

用快捷键／搜索编号指定的收件人
轻击［开始］键以在地址确认屏幕中显示所有收件人。确认地址是正确的，然后轻击［输入以发送］键开始扫描原稿。
如果收件人不正确，轻击［删除］键，并重新选择收件人。

- 可以为包含了传真地址的联系人或分组选择多个快捷键。
- 轻击［输入以发送］键前，可以更改扫描或其它设置。

用数字键、［在最近发送地址中选择］键或［全局地址搜索］键指定的收件人
轻击［开始］键以显示确认信息。
轻击［OK］键，用数字键重新输入收件人，然后轻击［确认地址］键。
如果重新输入的收件人是正确的，则开始扫描。
如果重新输入的收件人不正确，则会显示一条信息。轻击［OK］键，并重新输入收件人。如果确认时输入错误的地址，会要求重新输入新的地址，并且返回至初始屏幕。

- 可以使用数字键连续输入传真号码。在这种情况下，轻击以输入要添加的收件人传真号码。
- 如果轻击［子地址］键输入了子地址与口令，必须在确认过程中重新输入传真号码。在重新输入传真号码后，轻击［子地址］键，并输入子地址与口令。
- 如果采用连续拨号，在确认过程中轻击［暂停］键输入“-”。
- 轻击［输入地址］键前，可以更改扫描或其它设置。