操作向导-更换墨粉盒

清洁和更换

# 更换墨粉盒

##

< 共步>
打开前盖板。
Toner-cartridge01.jpg
NEW_Toner-cartridge02.jpg
朝近身侧拉出墨粉盒。
轻轻地沿水平方向拉出墨粉盒。
如果猛地拉出墨粉盒，墨粉可能会溢出。
Toner-cartridge03.jpg
（示例）更换黄色墨粉盒
如图所示用双手握住墨粉盒，然后慢慢地将其拉出机器。
Toner-cartridge04.jpg
从包装中取出新的墨粉盒并水平摇晃五或六次。
Toner-cartridge05.jpg
慢慢地在同一高度插入新的墨粉盒。
不能安装不同颜色的墨粉盒。请务必安装相同颜色的墨粉盒。
Toner-cartridge07.jpg
推入墨粉盒，直至固定卡到位。
一直推入墨粉盒直至其卡到位。
Toner-cartridge08.jpg
关闭前盖板。
更换墨粉盒后，机器自动进入图象调整模式。此时不要打开前盖板。
Toner-cartridge09.jpg