操作向导 - 图象太浅或太深

故障处理

# 图象太浅或太深

##

如果使用本向导上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色从橙色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---
图象是否太浅？ | 为复印原稿选择合适的浓度模式，并手动调整浓度水平。
图象是否太深？

是否选择了适合原稿类型的浓度模式？

根据原稿类型，从下列模式中选择一种。

- 文字
- 为常规的文本文件使用本模式。
- 文字／打印照片
- 复印同时包含文字和打印照片的原稿，如杂志或目录时，使用本模式可实现最佳的浓度平衡。
- 文字／照片
- 复印同时包含文字和照片的原稿，如贴有照片的文本文档，使用本模式可实现最佳的浓度平衡。
- 打印照片
- 本模式最适合于复印打印照片，如杂志或目录上的照片。
- 照片
- 使用本模式复印照片。
- 地图
- 本模式最适用于复印大多数地图上的浅色阴影和精细文字。
- 浅色原稿
- 对使用浅色铅笔书写的原稿使用该模式。