操作向导-手动选择倍率

复印

# 手动选择倍率

##

本节介绍了当在与原稿尺寸不同的纸张进行复印或者更改图象尺寸进行复印时如何指定倍率。
可以使用下列三种方法指定倍率。

- 使用预设倍率键
  通过组合在常用标准尺寸之间预创建放大倍率和缩小倍率值的预设倍率键，以及可让您以1%单位调整倍率的缩放键，如，来指定倍率。
  预设倍率键最多可添加两个倍率值，分别为放大和缩小。

- 指定纸张尺寸
  指定原稿和输出件的纸张尺寸以自动获得适当的倍率。

SIZE_SP_1.jpg

- 指定图象尺寸
  指定原稿和输出件的图象尺寸以自动获得适当的倍率。
  要在纵向和横向尺寸间使用相同倍率复印，请输入纵向和横向尺寸之一。

SIZE_SP_2.jpg
使用送稿器时，纵向和横向的倍率选择范围均为25%-200%。
要将倍率设置恢复至100%：
请轻击［倍率］键，显示倍率菜单，然后轻击［100%］键。
要将倍率作为预设倍率添加：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［增加或更改预设倍率］。要选择增加的预设倍率，请轻击［其它倍率］键。