操作向导-将机器作为传真机使用前

传真

# 将机器作为传真机使用前

##

1. 连接到电话线。
务必用机器配备的电话线将机器与墙壁上的电话线插座接好。将电话线带插芯的一头接入机器上的“LINE”插孔。
将另一端（无插芯的一端）插入电话线插座。
LINE-CONNECTION.jpg
2. 确认主电源开关切换处于“|”位置。
主电源指示灯亮起时，则主电源处于“|”位置。如果主电源指示灯不亮，请将主开关切换到“|”位置，然后按操作面板上的［电源］按钮。
*如果要使用传真功能，特别是要在夜晚接收或定时发送时，应始终将主电源开关置于“|”位置。
PowerSwitch-2.jpg
3. 检查日期与时间
应确保机器已设好正确的日期与时间。
请在机器的设置模式下设置日期和时间。
要设置机器的日期和时间：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［默认设置］→［时钟］。
如果已启用［禁止时钟调整］，则不能修改日期与时间。
在这种情况下，在“设置模式”下选择［系统设置］，然后选择［操作设置］以禁用［禁止时钟调整］设置。
4. 保存发件人传真号码。
将发件人名称保存在［发件人名称］中，传真号码保存在［传真号码］中。由于这是通信必需的，请务必配置该信息。
要保存发件人的名称和地址：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［发件人名称和收件人设置］→［保存发件人数据］。