操作向导-扫描文档至轮询内存中

传真

# 扫描文档至轮询内存中

##

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［内存收件箱］键。
轻击［轮询内存］标签。
从文件夹清单中轻击［公共收件箱］键。
轻击操作面板上的［更改次数］键。
轻击［一次］键或［没有限制］键以指定次数。
如果您想在发送后从内存中清除文档，轻击［一次］键。轻击［没有限制］键，允许轮询无限制次数。
完成设置后，轻击。
选择图象设置和其它功能。
如需返回到步骤4的屏幕，轻击［内存收件箱］键。
不能配置程序、定时设置、处理报告、轮询和文件归档。
轻击［开始］键开始扫描原稿。

- 扫描原稿时，预览图象会显示在触摸屏上。
- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，将下一页原稿放在原稿台上并轻击［开始］键。重复步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。